{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,13,0],[3,1,13,1],[3,2,13,2],[14,0,30,0],[14,1,30,1],[14,2,30,2],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[33,1,33,9]]}
["01包段芜宣项目门窗清单"]
["序号","标段号","位置","序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","单价（元）","合价（元）"]
[1,"标段1","机场收费站、湾沚收费站、湾沚养护工区、枢纽配电房",1,"010807001024","铝合金推拉窗（甲供材和甲方安排施工）","1、窗名称：铝合金推拉窗\n2、玻璃品种、厚度：5厚钢化玻璃\n3、配成品带纱扇\n4、未尽事宜：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",9.72]
[2,"标段2","新竹服务区",2,"010802001001","普通铝合金推拉门（甲供材和甲方安排施工）","1、外门窗框料采用普通铝合金。","m2",32.4]
[{"$nulls":3},3,"010802001002","成品铝合金玻璃门（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：6+6厚双层磨砂玻璃\n2、外门窗框料采用普通铝合金。","m2",32.4]
[{"$nulls":3},4,"010807001001","断热铝合金窗（高透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工）","1、窗材质：断热铝合金，窗用主型材基材壁厚外窗不小于1.8\n2、玻璃品种、厚度：门窗玻璃采用金属隔热型材隔热条高度26mm(K=2.8)5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边(K=2.2)\n3、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇\n4、含消防救援窗","m2",231.27]
[{"$nulls":3},5,"010802001005","断热铝合金玻璃门（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：6+6\n厚双层磨砂玻璃\n成品铝合金玻璃门","m2",13.86]
[{"$nulls":3},6,"010802001006","普通铝合金推拉门（甲供材和甲方安排施工）","1、外门窗框料采用普通铝合金。","m2",36]
[{"$nulls":3},7,"010802001007","断热铝合金平开门（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：6+12A+6遮阳型","m2",3.3]
[{"$nulls":3},8,"010807001002","80系列断热铝合金窗（中透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边\n2、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇\n3、含消防救援窗","m2",188.49]
[{"$nulls":3},9,"010802001009","金属门（甲供材和甲方安排施工）","1、门名称、代号及洞口尺寸：超白长虹玻璃移门\n2、门材质：超厚超窄钛镁铝合金型材边框","m2",14.35]
[{"$nulls":3},10,"010802001010","断热铝合金自动密闭平开门（高透光玻璃））（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边","m2",20.35]
[{"$nulls":3},11,"010807001003","80系断热铝合金平开窗（高透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边\n2、含金刚纱纱窗\n3、含消防救援窗\n4、含手动开启装置","m2",507.72]
[{"$nulls":3},12,"010807001004","80系列断热铝合金窗（中透光玻璃）（甲供材和甲方安排施工）","1、玻璃品种、厚度：6+12A+6遮阳型\n2、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇\n3、含消防救援窗","m2",69.66]
[3,"标段3","石涧收费站",13,"1100A03B01BW~1","铝合金防雨百叶",null,"m2",18]
[{"$nulls":3},14,"1100A03B01BW~2","铝合金百叶窗",null,"m2",43.2]
[{"$nulls":3},15,"1100A09B01BW~1","铝合金平开门",null,"m2",22.272]
[{"$nulls":3},16,"1100A09B01BW~1","铝合金平开门（5高透Low-E+19Ar（百叶）+9暖边）",null,"m2",17.2032]
[{"$nulls":3},17,"1100A09B01BW~1","铝合金平开门（低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)）",null,"m2",3.36]
[{"$nulls":3},18,"1100A09B01BW~2","铝合金平开门",null,"m2",157.6992]
[{"$nulls":3},19,"1100A13B01BW","断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型）",null,"m2",20.2176]
[{"$nulls":3},20,"1100A13B01BW~1","断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型）",null,"m2",153.6768]
[{"$nulls":3},21,"1100A13B01BW~1","断热铝合金推拉窗（透光Low-E+12A+6型）",null,"m2",240.8448]
[{"$nulls":3},22,"1100A13B01BW~2","普通铝合金推拉窗（含玻璃）","6厚白玻","m2",10.368]
[{"$nulls":3},23,"CL-D00003","铝合金纱窗1",null,"m2",76.8]
[{"$nulls":3},24,"CL-D00003","铝合金纱窗1",null,"m2",110.92]
[{"$nulls":3},25,"CL-D00003~1","铝合金纱窗",null,"m2",10.53]
[{"$nulls":3},26,"CL-D00003~2","铝合金纱窗",null,"m2",3.24]
[{"$nulls":3},27,"CL-D00005","铝合金纱窗",null,"m2",39.84]
[{"$nulls":3},28,"CL-D00005~1","手动开窗器（手动弯臂款双曲臂（一控一））",null,"套",2]
[{"$nulls":3},29,"CL-D00014~1","手动开窗器（手动弯臂款双曲臂（一控一））",null,"套",4]
[4,"标段4","服务区、收费站、养护工区等全部钢结构及钢结构装饰",30,"1100A03B01BW~1","铝合金百叶窗",null,"m2",2.16]
[{"$nulls":3},31,"1100A09B01BW~1","自动密闭铝合金平开门（含12厚钢化玻璃）",null,"m2",5.76]
[5,"总计"]