{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[14,0,14,7]]}
["采购清单"]
["序号","材料名称","规格型号","特征描述","单位","数量","单价（元）","合计（元）"]
[1,"木质门（M0822）","2200*800*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",304,null,{"$f":"F3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"木质门（M1122）","2200*1100*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",304,null,{"$f":"F4*G4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"木质门（M0824）","2400*800*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"木质门（M1024）","2400*1000*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"木质门（M1124）","2400*1100*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"木质门（MD1124）","2400*1100*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",7,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"木质门（MD1224）","2400*1200*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"木质门（M1524）","2400*1500*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",54,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"木质门（MD1524）","2400*1500*45","1、门代号及洞口尺寸：详见材料名称及规格型号要求\n2、门材质：科技木皮烤漆门含门套\n3、门扇厚度≥45mm，门扇左右边框木方不低于6公分宽，中间填充桥洞力学板或木方（填芯料间距不超过1cm），两面覆5MM厚密度板为平衡层，外层木皮烤漆，详见木门剖面图。     \n4、油漆：华润水性漆，美国宣伟水性漆，大宝水性漆，展晨水性漆；\n5、五金品种、规格：门扇平开合页304不锈钢，机械大锁体、304不锈钢门吸（尺寸按实际选样确定）\n6、门扇数量：满足图纸及业主要求\n7、五金品牌：美国MOOTO、顶固、名门、德标尼克、汇泰龙、海斯曼\n8、门洞超高：门扇超过（含）2.3米高，门扇左右边框各加一根30mm*35mm镀锌方管，详见木门剖面图。\n9、其他：成品保护至交付使用","樘",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"门楣板","按实际测量尺寸","板材12mm厚表面贴科技木皮烤漆，两侧门套线到顶","平方",100,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"木饰面","按实际测量尺寸","成品木饰面（非油漆饰面）\n防火等级：B1/B2可选\n防潮：吸水膨胀率低于12%，\n材质：12mm厚实木多层科技木皮烤漆\n抗划痕，耐撞击，成品定制工艺，同色封边同色拼接插片、同色阴阳角工艺。","平方",680,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H13)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["注：1.以上报价价格为木门正标尺寸，实际尺寸超图纸清单尺寸5cm范围内不调整单价，投标人综合考虑。                                            2.以上报价包含13税点在内。"]