{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[15,0,15,11]]}
["DXL改造提升工程和庄石材采购及安装项目报价清单"]
["序列","石材名称","石材编号","施工部位","项目特征","数量","单位","材料费","安装费","全费用含税单价（元)","全费用含税合价（元)","备注"]
[1,"啡慕斯","ST-101","宴会厅及多功能厅地面","宴会厅及多功能厅地面\n1.面层：17mm厚啡慕斯石材水喷面；\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":300,"d":"300.00"},"m²"]
[2,"劳伦黑金","ST-102","宴会厅及多功能厅地面200mm宽喷砂波打线","宴会厅及多功能厅地面200mm宽喷砂波打线\n1.面层：200*17mm厚喷砂工艺劳伦黑金石材抛光面；\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":20,"d":"20.00"},"m²"]
[3,"啡慕斯","ST-103","宴会厅及多功能厅喷砂图案地面","宴会厅及多功能厅喷砂图案地面\n1.面层：17mm厚喷砂工艺啡慕斯石材刨花面；\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":192,"d":"192.00"},"m²"]
[4,"啡慕斯","ST-104","卫生间地面","卫生间地面\n1.面层：17mm厚啡慕斯石材水喷面\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               \n3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  \n4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":20,"d":"20.00"},"m²"]
[5,"啡慕斯","ST-104","卫生间墙面","卫生间墙面\n1.面层：17mm厚啡慕斯石材水喷面\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               \n3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  \n4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":136,"d":"136.00"},"m²"]
[6,"普拉达绿","ST-105","水吧台","水吧台墙面\n1.面层：17mm厚普拉达绿石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":9,"d":"9.00"},"m²"]
[7,"白金摩卡","ST-106","宴会厅及多功能厅墙面","宴会厅及多功能厅墙面\n1.面层：25mm厚拉工艺缝白金摩卡石材；\n2.龙骨：80*60*4热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、等（龙骨不计入）\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.200*200*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。",{"v":365,"d":"365.00"},"m²"]
[8,"加州黑","ST-108","水景区","水景区25mm抛光面加州黑石材；\n1.面层：25mm抛光面加州黑石材；\n2.龙骨：80*60*4热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、等（龙骨不计入）\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.200*200*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。",{"v":14,"d":"14.00"},"m²"]
[9,"黑金沙","ST-109","水景区","水景区1.面层：30mm黑金沙流沙石；\n2.龙骨：80*60*4热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、等（龙骨不计入）\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.200*200*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。",{"v":8,"d":"8.00"},"m²"]
[10,"劳伦黑金","ST-111","洗手台面","1.面层：17mm光面劳伦黑金石材，抛光面；\n2.进口六面防护；                     \n3.挖盆孔；石材镜面处理                                 4.成品保护，详见做\n法节点图及物料说明",{"v":4.8,"d":"4.80"},"m²"]
[11,"普拉达绿","ST-104","洗手台背景墙","洗手台背景墙\n1.面层：17mm厚普拉达绿石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见做法节点图及物料说明。",{"v":8.5,"d":"8.50"},"m²"]
[12,"水墨玉石","GL-102","堂坐背景","1.面层：5mm水墨玉石石材+12mm超白钢化玻璃复合；\n2.进口六面防护；                        3.石材镜面处理                                 4.成品保护，详见做法节点图及物料说明",{"v":5.5,"d":"5.50"},"m²"]
[{"$nulls":9},"合计"]
["1.所有石材须送样确定，原材料大板须经采购人确认后采购。\n2.深化人员不少于2人（供应商确定后必须立即驻场），项目负责人1人，安全员1人，施工员2人，材料员1人。上述人员必须具备相关能力，上报人员深化人员、现场管理人员具体名单及联系方式。\n3.成品材料到场经验收后方可使用，安装铺贴验收后方可打磨。\n4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。(粗磨到细磨5-6遍)\n5.石材排版、分割方案须经设计确认后方可加工。\n6.石材大板质量标准须按设计要求及封样要求标准，采购前需上报确认。\n7.线条满足实际造型报深化确认。\n8.所有白色石材需要使用不能变色变黄的胶水。\n9.本次报价含税13%，不含龙骨。"]