{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[2,1,3,1],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[17,1,17,5],[17,6,17,9]]}
["安徽省DXL改造提升工程-临湖楼窗帘采购及安装工程量清单"]
["序号","摆放位置","名称","材质","加工说明","单位","数 量\n（窗帘遮住区域的投影面积）","全费用综合单价（元）","全费用综合合价（元）","备注"]
[1,"B2-B1F 乒乓球室及挑高上空\\B1F 健身房","布帘","1、高端面料成分含：棉+人造丝，全遮光面料，克重量≥700g/m，\n2、B1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；含绑带等配件及安装费;品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n3、具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",172.25]
[2,null,"纱帘","1. 面料：100%聚酯纤维，克重量200g/m，B1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n2.面料品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO；\n含配件及安装费；\n3. 具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",172.25]
[3,"2F会议室\\洽谈室","布帘","1、高端面料成分含：棉+人造丝，全遮光面料，克重量≥700g/m，\n2、B1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n含绑带等配件及安装费;\n品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n3、具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",30.15]
[4,null,"纱帘","1.面料：100%聚酯纤维，克重量200g/m，B1阻燃\n抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n2.面料品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO；\n含配件及安装费；\n3. 具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",30.15]
[5,"2F值班室","布帘","1、高端面料成分含：棉+人造丝，全遮光面料，克重量≥700g/m，\n2、B1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上\n含绑带等配件及安装费;\n品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n3.具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",20.46]
[6,null,"纱帘","1.面料：100%聚酯纤维，克重量200g/m\nB1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n2.面料品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n含配件及安装费；\n3. 具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",20.46]
[7,"2F办公室","布帘","1、高端面料成分含：棉+人造丝，全遮光面料，克重量≥700g/m，\n2、B1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上\n含绑带等配件及安装费;\n品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n3.具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",{"v":124.2,"d":"124.20"}]
[8,null,"纱帘","1.面料：100%聚酯纤维，克重量200g/m\nB1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n2.面料品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n含配件及安装费；\n3. 具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",{"v":124.2,"d":"124.20"}]
[9,"B2F休闲区\\B1F 休息等候区\\1F 水吧休闲区、门厅\\2F 走道","纱帘","1.面料：100%聚酯纤维，克重量200g/m\nB1阻燃、抗菌、防霉、防静电、耐水洗80次以上；\n2.面料品牌：pushang，hunterdouglas，Casamance，TOSO\n含配件及安装费；\n3. 具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1、定型；高温定型、悬垂性好，手感丰满。\n2、韩式折加工。\n3、安装后离地面完成面3-5mm；\n4、窗帘主布全遮光，后面做衬布；\n5、2倍褶皱；\n6、帘面拉合时帘面重合宽度为150mm；","㎡",321.97]
[10,"B1F VIP、游泳馆及上空\\1F乒乓球室上空、后勤用房、消防控制室","电动卷帘","（1）电机部分：\n电机噪声≤40分贝\n热保护温度≥140℃ \n保护指数≥IP44\n正常工作功率≤160W\n热保护启动运行时间≥4(mins)\n（2）帘布：同手动卷帘帘布，开孔率0%-10%可选。\n（3）配件机构：\n1）安装码：厚度≥3.0mm，表面烤漆工艺，美观，强度高；大面积加强筋，确保支架不变形；专业设计调整型安装U型孔，便于定位精确安装；无尖锐角，确保安装过程不伤手不刮伤帘布；转角折弯采用槽口设计工艺，不会发生壁厚扭曲变形；左右支架一样，无需区分；适合不同的安装面。\n2）系统必须具备调平功能：高强度材质保证产品经久耐用，外观精美； 补偿现场安装面不水平或不平整的不足，确保帘布升降过程帘布不跑偏。 \n3）具有可伸缩尾插：通过材料合理组合，确保系统牢固耐用； 弹性设计可补偿设计公差；通过螺丝把尾插固定在卷管，确保反复装卸无松动，不脱落，安全性能高。\n（4）控制方式：本地开关控+遥控。\n（5）管材部分：\n1）铝合金卷筒材质：材质6063T5，管径≥50mm，管材壁厚≥2.0mm，内有至少五根加强筋，以提高卷筒的抗弯强度。\n2）卷筒工艺处理：表面阳极氧化。\n3）面料连接工艺：管材外表面带插槽，帘布经高温高頻焊烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中，可以承受20KG的张力要求。\n（6）帘布下轨：\n1）材质6063T5，方形形状，重量≥0.5KG/M。\n2）帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的连接方法 保证底部不起皱。","面料：进口聚酯纤维+食品级PVC\n电机：亨特道格拉斯hunterdouglas，耐氏nice，尚飞somfy;面料：梅尔美，法拉利，西大门","㎡",617.25]
[11,"资料室、储藏室、卫生间","手动卷帘","开孔率:  全遮光，面料:72%聚酯纤维+28%PVC，                                       \n帘布厚度： 0.43mm±5%。                                                                                      \n帘布重量：385克／㎡±5%。                                                                                      \n抗拉强度：经向1500N/5cm 纬向1200N/5cm。                                                           \n阻燃标准：符合中国B1级标准（ GB 8624-1997）\n抗撕强度：经向5%，纬向5%。\n调平器要求：手动卷帘系统具备调平功能，在水平安装面或垂直安装面存在高低不平时，卷帘系统具备将安装面调至水平功能，最大调节限度达到1cm;\n\n卷筒要求：高强度铝合金材质，强抗弯曲能力，管材径向弯曲≤1mm/M，管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中（不允许采用双面贴粘贴面料的方法）。\n下轨/底槽： 高强度铝合金材质，椭圆形状，重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱\n安装支架：  厚度为2.0mm，整体加强筋设计，增加支架刚度，避免承重变形 \n环保要求： 环保通过 Greenguard认证和Oekotex Standard 100 环保验证；","面料：进口聚酯纤维+食品级PVC\n全遮光卷帘；\n\n品牌：东装TOSO\n亨特HunterDouglas立川Tachikawa","㎡",96.89]
[12,"办公服务间、后勤办公办公室","手动卷帘","开孔率:  全遮光，面料:72%聚酯纤维+28%PVC，                                       \n帘布厚度： 0.43mm±5%。                                                                                      \n帘布重量：385克／㎡±5%。                                                                                      \n抗拉强度：经向1500N/5cm 纬向1200N/5cm。                                                           \n阻燃标准：符合中国B1级标准（ GB 8624-1997）\n抗撕强度：经向5%，纬向5%。\n调平器要求：手动卷帘系统具备调平功能，在水平安装面或垂直安装面存在高低不平时，卷帘系统具备将安装面调至水平功能，最大调节限度达到1cm;\n\n卷筒要求：高强度铝合金材质，强抗弯曲能力，管材径向弯曲≤1mm/M，管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中（不允许采用双面贴粘贴面料的方法）。\n下轨/底槽： 高强度铝合金材质，椭圆形状，重量≥0.4KG/M，能够保持面料平整，表面阳极氧化处理。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱\n安装支架：  厚度为2.0mm，整体加强筋设计，增加支架刚度，避免承重变形 \n环保要求： 环保通过 Greenguard认证和Oekotex Standard 100 环保验证；","面料：进口聚酯纤维+食品级PVC\n全遮光卷帘；\n\n品牌：东装TOSO\n亨特HunterDouglas立川Tachikawa","㎡",454.35]
[13,null,"开合帘电机","参数：电源 (Vac/Hz) 100-240 V/ 50-60 Hz，扭矩(Nm) ≥1 Nm，转速(rpm) ≤90 rpm，功率(W) ≥50 W，提升重量(Kg) 50 Kg；为电动开合帘专用马达，十年质保期，提供进口报关单。\n电机品牌及型号：意大利耐氏NiceGM4 RS485，荷兰亨特HunterdouglasHD60F,日本东装TosoP50 ,轨道须有官方网站可查，轨道须和电机品牌一致，在中国须有法人机构，不允许贴牌。\n功能特点：无线遥控，干触点信号控制，软启动、软停止，自动限位，手拉启动功能，停电可手动操作电机，运转方向可调节，接智能控制系统，带RS485控制模块。\n遥控方式：手持摩擦起电节能遥控、墙面开关具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。","1.配件与电机需有良好兼容性，采用同一品牌；\n2.设置个性化中间位置，自带保护断电与重力感应功能，静音、低噪；配置手动机构（备停电时用）。                                      \n3、遥控方式：手持摩擦起电节能遥控、墙面开关具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求。 4、暂定价2000元/台，后期询价据实结算。","台",{"v":60,"d":"60.00"}]
[14,null,"电动轨道","电动铝合金轨道：优质铝材，轨道内侧防摩擦设计，壁厚≥2mm，高度约27mm，宽度约27mm 弯曲度、抗拉强度、维氏硬度（符合GB/T 5237-2017标准）在导轨倾斜角度≤15°时，吊轮能顺畅滑落。单个吊轮承重≥10KG。表面洁净，无污渍、划痕或脱漆等不良现象，轨道安装牢固可靠。含驱动系统、控制系统、遥控器、开关面板、电动轨道等全套配件。电机需原厂整机产品，不接受组装件；控制系统、遥控器、发射器、接收器等为电机配套产品；质保十年，具体做法和要求详见酒店规范及设计图纸和技术要求\n品牌：意大利耐氏NiceGM4 RS485，荷兰亨特HunterdouglasHD60F,日本东装TosoP50 （与开合帘电机品牌必须一致，确保运行安全稳定）","1.配件与电机需有良好兼容性，采用同一品牌；\n2.设置个性化中间位置，自带保护断电与重力感应功能，静音、低噪；配置手动机构（备停电时用）。 3、暂定价300元/m，后期询价据实结算。","M",191.32]
[15,null,"手动轨道","静音布帘滑轨：优质铝合金材质，轨道内滑轮运行顺畅、平滑\n表面电泳工艺处理。配套配件要求：\n滑轮：不锈钢吊环，每只吊环承受重量≥10KG，滑轮采用TPR材料，工作时不相互碰撞，不改变原来滚动传动的方式。安装码：钢板≥2mm，表面烤漆处理，安装拆卸方便、简捷。\n品牌：东装TOSO亨特HunterDouglas立川Tachikawa","配套配件要求：滑轮：不锈钢吊环，每只吊环承受重量≥10KG，滑轮采用TPR材料，工作时不相互碰撞，不改变原来滚动传动的方式。安装码：钢板≥2mm，表面烤漆处理，安装拆卸方便、简捷。","M",{"v":126.8,"d":"126.80"}]
[null,"合计"]