{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,9],[2,1,2,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[15,1,15,9],[21,1,24,1],[21,2,24,2],[27,1,27,6],[27,7,27,9],[28,1,28,6],[28,7,28,9]]}
["安徽省DXL改造提升工程-和庄、临湖楼不锈钢采购及安装工程量清单"]
["序号","示意图片","产品名称","参数","品牌","单位","数量","全费用综合单价（元）","全费用综合合价（元）","备注"]
["一","和庄"]
[1,null,"304不锈钢","1、304.厚度1.2 纳米抗指纹             2、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",20,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[2,null,"304不锈钢线条","1、304.厚度1.2 纳米抗指纹             2、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",50,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[3,null,"深色不锈钢饰面","1、规格、材质：900*5000，304不锈钢，厚度1.2 纳米抗指纹                          2、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",9,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[4,null,"304仿铜不锈钢","1、304.厚度1.2 纳米抗指纹             2、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",15,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[5,null,"大洋板304不锈钢收口","1、304.厚度1.2 纳米抗指纹             2、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",15,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[6,null,"304不锈钢构件定制","1、304.厚度1.2纳米抗指纹\n2、外面弧形不锈钢人工锻打精抛细磨做色，6毫米无铅无铜智能镜面3500k暖光组装成品                                3、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。                                              ","大洋板","件",4,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹\n手工锻造不锈钢\n3500K暖光\n6毫米无铅无铜超白镜"]
[8,"金属踢脚线","DYH-2274-45不锈钢踢脚线","1、规格、材质：10*20*10踢脚线、304.厚度1.2纳米抗指纹                     2、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",500,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[9,null,"Ø10不锈钢管栏杆","1、规格、材质：Ø10不锈钢管栏杆、304.厚度1.2纳米抗指纹                       2、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",40,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[10,null,"不锈钢拼色线条","1、MT-103                             2、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",100,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[11,null,"金属电动移门","1、 规格：1800*3600                   2、门体用50x50镀锌管焊骨架双面垫12厘防火阻燃板，5mm深色不锈钢饰面，门板金属雕花纹理，双面加1.2mm不锈钢板压底衬托出雕花效果 ，框架整体四周用不锈钢装饰形成整体门的效果                      3、颜色甲定，其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。                     ","大洋板","㎡",{"$f":"1.8*3.6*2","v":12.96}]
[12,null,"移门电机系统","1、电动移门主电机系统，含电机线路板及吊轮及轨道系统                          2、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。                             ","进口品牌：亚萨合莱，300公斤","套",2]
[null,"和庄小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I4:I14)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["二","临湖楼"]
[1,null,"接待台","1、接待台不锈钢面                   2、仿古铜不锈钢饰面                   3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",{"v":3.8,"d":"3.80"},null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[2,null,"公区电梯门套","1、电梯门套不锈钢面                   2、颜色：深古铜色，表面：拉丝+哑光\n材质：304不锈钢，厚度：1.2mm\n特殊要求：防指印处理                 3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",22.18,null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[3,null,"6厘防雾镜","1、全身镜、洗手台镜子                   2、6厘防雾镜，含不锈钢收口                       3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","南玻","㎡",{"v":38,"d":"38.00"},null,null,"6毫米无铅无铜\n超白防雾镜面"]
[4,null,"工区金属踢脚线","1、金属踢脚线                        2、颜色：深古铜色，表面：拉丝+哑光\n材质：304不锈钢，厚度：1.2mm\n特殊要求：防指印处理                 3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",{"v":600,"d":"600.00"},null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[5,null,"出纳窗口6+6夹胶玻璃","1、6+1.14+6双超白钢化高透胶片高压釜PVB                                              2、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","南玻","㎡",{"v":7.3,"d":"7.30"},null,null,"6+1.14+6\n\n双超白钢化\n高透胶片\n高压釜PVB"]
[6,null,"淋浴间玻璃隔断","1、淋浴房隔断玻璃门                  2、 6+1.14+6双超白钢化高透胶片高压釜PVB                                 3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","南玻","㎡",{"v":78,"d":"78.00"},null,null,"6+1.14+6\n\n双超白钢化\n高透胶片\n高压釜PVB"]
[7,null,null,"1、海福乐合页                             2、美式180°，玻璃夹G-G铜度铬抛光带V型槽定位G-G                                ","海福乐","件",{"v":54,"d":"54.00"}]
[8,null,null,"1、海福乐拉手                       2、ROIG淋浴屏拉手对装，20*10，长470mm，孔距450mm，不锈钢抛光                      ","海福乐","件",{"v":18,"d":"18.00"}]
[9,null,null,"不锈钢收边条，大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹","大洋板","m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[10,null,"造型屏风","1、造型屏风                         2、蓝色木纹铝方通30*150mm，不锈钢内凹5mm                                  3、工程量展开面计算                 4、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","㎡",{"v":81,"d":"81.00"}]
[11,null,"金属收口","1、不锈钢收口                             2、颜色：深古铜色，表面：拉丝+哑光\n材质：304不锈钢，厚度：1.2mm\n特殊要求：防指印处理                 3、其他未尽事项详图纸、招标文件，满足相关规范。","大洋板","m",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"大洋板 304不锈钢  \n厚度1.2 镀铜做旧\n纳米抗指纹"]
[null,"临湖楼小计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I17:I27)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"$f":"H28+H15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]