{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["东鄱高速","稻香楼项目","服务区综合改造"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"东鄱高速","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[2,6,13,6],[13,0,13,1]]}
["采购清单及要求"]
["序号","材料名称","单位","数量","含税单价","含税合价","品牌（注明品牌）"]
[1,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",148.95,null,{"$f":"E3*D3","v":0},"东方雨虹、科顺、宏源、卓宝、上海豫宏"]
[2,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",10601.37,null,{"$f":"E4*D4","v":0}]
[3,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",6609.91,null,0]
[4,"JS复合防水涂料","kg",11288.53,null,0]
[5,"水泥基渗透结晶防水涂料","kg",2426.23,null,0]
[6,"非固化橡胶沥青防水涂料","kg",2464.96,null,0]
[7,"3厚SBS改性沥青防水卷材","m2",2118.82,null,0]
[8,"3厚SBS改性沥青防水卷材","m2",835.78,null,0]
[9,"3mmSBS改性沥青卷材","m2",{"v":2866.7,"d":"2866.70"},null,0]
[10,"4mmSBS改性沥青卷材","m2",535.03,null,0]
[11,"4mmSBS改性沥青自粘防水卷材","m2",255.98,null,0]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F13)","v":0}]

{"sheet":"稻香楼项目","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[2,6,12,6],[13,0,13,1]]}
["采购清单及要求"]
["序号","材料名称","单位","数量","含税单价","含税合价","品牌(注明品牌）"]
[1,"3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）","㎡",2200,null,{"$f":"E3*D3","v":0},"东方雨虹、科顺、宏源、卓宝等"]
[2,"4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）","㎡",1643,null,{"$f":"E4*D4","v":0}]
[3,"1.2mm厚预铺反粘非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材（塑料类）","㎡",4065.72,null,0]
[4,"1.5mm厚高分子湿铺防水卷材（PET膜）","㎡",4065.72,null,0]
[5,"4mm厚SBS改性沥青防水卷材耐根穿刺（聚酯胎）","㎡",1773.5,null,0]
[6,"1.5mm厚双面自粘防水卷材（高分子膜基）","㎡",1500,null,0]
[7,"1.5mm厚聚氨酯","kg",4840,null,0]
[8,"2mm厚聚氨酯","kg",3614.6,null,0]
[9,"1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物","kg",17138,null,0]
[10,"1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料Ⅱ型","kg",1000,null,0]
[11,"2mm厚非固化沥青防水涂料","kg",3901.7,null,0]
["合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F13)","v":0}]

{"sheet":"服务区综合改造","index":2,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[2,6,21,6],[22,0,22,1]]}
["采购清单及要求"]
["序号","材料名称","单位","数量","含税单价","含税合价","品牌(注明品牌）"]
[1,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",41701.9,null,{"$f":"E3*D3","v":0},"华亚、中核、东方雨虹、上海豫宏"]
[2,"JS复合防水涂料","kg",702.14,null,0]
[3,"聚合物水泥基防水涂料","kg",11561.76,null,0]
[4,"3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材","m2",3164.3,null,0]
[5,"4厚SBS改性沥青防水卷材","m2",15860.02,null,0]
[6,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",29197.28,null,0]
[7,"非固化橡胶沥青防水涂料","kg",2461.2,null,0]
[8,"JS复合防水涂料","kg",6393.49,null,0]
[9,"1.5厚氟碳膜橡胶改性沥青防水卷材","m2",875,null,0]
[10,"1.5厚氟碳膜自粘改性沥青防水卷材","m2",50,null,0]
[11,"4厚SBS改性沥青防水卷材","m2",1641.72,null,0]
[12,"丙纶防水卷材","m2",297.79,null,{"$f":"E14*D14","v":0}]
[13,"单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型","kg",4673.57,null,0]
[14,"非固化橡胶沥青防水涂料","kg",61377.41,null,0]
[15,"耐候丙烯酸酯防水涂料","kg",2520,null,0]
[16,"1.5厚氟碳膜橡胶改性沥青防水卷材","m2",16897.12,null,0]
[17,"1.5厚氟碳膜自粘改性沥青防水卷材","m2",518,null,0]
[18,"3厚SBS改性沥青防水卷材","m2",4888.51,null,0]
[19,"4厚SBS改性沥青防水卷材","m2",600,null,0]
[20,"1.5厚TPO防水卷材\n（金属屋面加铺TPO）","m2",4568.69,null,0]
["合计",null,null,{"$f":"SUM(D3:D22)","v":209949.9},null,{"$f":"SUM(F3:F13)","v":0}]