{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["采购清单","清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价清单",null,"","","","",""]
[{"$nulls":4},"","",""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","单价（元）","小计（元）"]
[null,null,"","","","综合单价","合价"]
[null,null,"","","","",""]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",460.24,"",""]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",78.39,"",""]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",408.4,"",""]
[4,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["报价说明：\n1、本项目安全文明施工要求高、质量要求严、工期要求紧，供应商须自行踏勘现场：包括现场临时道路、交通便道、样品存放场地、围挡等，结合现场实际情况，从场地布置、临时设施、夜间施工、扬尘整治、防尘降噪、文明环保施工、工期、营运高速公路运输等各方面，自行考虑费用和风险综合报价，成交后价格不予调整；              \n2、成交方根据约定的品牌要求自行考虑防火门及防火门五金品牌使用，详见推荐品牌表；\n3、全套施工图纸及本次防火门采购范围（打云线处的防火门不在本次招采范围内）图纸均已提供；\n4、成交单位需提供满足设计、清单及业主要求的材料样品，防火门需报业主选样确认。"]

{"sheet":"清单","index":1,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[13,0,13,4],[16,0,16,4],[20,0,20,4],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价清单",null,"","",""]
[{"$nulls":4},""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量"]
[null,null,"","",""]
[null,null,"","",""]
["一、3#楼地下"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",140.84]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",20.67]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",17.6]
["二、3#楼地上"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",32.33]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",25.42]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",120.68]
["三、5#楼地上"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",12.72]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",14.08]
["四、7#楼地下"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",214.77]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",4.25]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",12.32]
["五、7#楼地上"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",26.58]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",18.15]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",88.12]
["六、9#楼地上"]
["1","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：甲级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",33]
["2","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：乙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",9.9]
["3","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸设计\n2、类型：丙级钢制防火门（氟碳喷涂）\n3、成品安装：包含框、扇、贴脸、门套、表面处理、观察窗（甲级防火玻璃）、五金配件、门框灌浆、塞缝、打胶、清扫等一切内容，并满足设计、规范及验收要求\n4、五金品种、规格：包含门套、门锁、门把手、铰链、闭门器、顺序器等一切五金\n5、耐火极限：详见图纸设计\n6、本项目防火门应具有自动关闭功能, 双扇防火门应具按顺序自行关闭的功能,防火门窗关闭后应具有烟密闭性能;防火门应能在其内外两侧手动开启。须安装信号控制和反馈装置,消防疏散时能自动解锁或开启。\n7、样式选型需结合装修效果进行选样、送样，同时需满足设计及发包人要求。如有超规格制作安装投标人自行考虑至报价中，中标后不予调整。\n8、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",155.6]