{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["陈埠"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"陈埠","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[13,1,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["陈埠铝合金门窗采购清单"]
["序号","项目名称",null,"单位","数量","单价(元)","小计（元）","品牌"]
["1","金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：100系列地弹门\n2、门材质：双开玻璃地弹门                                   3、玻璃品种、厚度：中空双钢化玻璃 6高透LOW-E+12Ar+6\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n5、含门套、锁具、把手、五金、附件等\n6、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n7、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":205.2,"d":"205.20"}]
[2,"金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：90系列断桥推拉门，隔热条高度26mm \n2、门材质：  玻璃推拉门                                                3、玻璃品种、厚度：中空双钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n5、含门套、锁具、把手、五金、附件等\n6、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n7、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",580.12]
["3","金属窗","1、窗类型：断桥隔热铝合金固定平开窗                         2、玻璃品种、厚度：6高透双银LOW-E+16Ar+6\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质90型断桥铝（壁厚1.8mm）\n4、外开窗纱一体，隔热条高度34mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，二层玻璃\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",144.84]
["4","金属（钢制）防火窗","1、6高透Low-E+19Ar（百叶）+6暖边\n2、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm\n3、耐火极限不低于1.5H，甲级防火窗\n4、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n5、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",321.06]
["5","铝合金外推拉门","1、玻璃品种、厚度：6mm钢化磨砂玻璃                          2、门名称、代号及洞口尺寸：TLM1022\n3、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":2.2,"d":"2.20"}]
["6","断热铝合金平开门","1、玻璃品种、厚度：60系列，6高透Low+12A+6                           2、门材质：金属隔热型材，隔热条高度4mm                      3、门名称、代号及洞口尺寸：M1533,1500*3300\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质60型断桥铝（壁厚2.2mm）\n5、外开窗纱一体，隔热条高度26mm  自身遮阳系数0.46  传热系数1.8，\n6、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n7、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",4.98]
["7","断热铝合金推拉窗","1、玻璃品种、厚度：90系列，6高透Low+12A+6                           2、窗材质：金属隔热型材，隔热条高度26mm                      3、窗代号及洞口尺寸：C1524 ,1500*2400\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm\n5、外门窗开启扇设置金刚纱窗扇\n6、含消防救援窗\n7、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n8、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":57.6,"d":"57.60"}]
["8","钢质防火窗","1、窗代号及洞口尺寸：FC乙1515，1500*1500\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：\n6、含消防救援窗\n7、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n8、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":9,"d":"9.00"}]
["9","铝合金推拉窗（普铝）","1、玻璃品种、厚度：：6mm 白玻\n2、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm\n2、外窗开启扇设置金刚纱窗扇\n3、含消防救援窗\n4、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n5、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":37.8,"d":"37.80"}]
["10","铝合金外推拉门","1、门名称、代号及洞口尺寸：TLM1022\n2、．玻璃品种、厚度：6mm钢化磨砂玻璃\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n4、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n5、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":2.2,"d":"2.20"}]
["11","断热铝合金平开门","1、门名称、代号及洞口尺寸：60系列，M1533,1500*3300\n2、门材质：金属隔热型材，隔热条高度26mm\n3、玻璃品种、厚度：6高透Low+12A+6                    \n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",4.98]
[12,"合计"]