{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["焦岗湖","西桥"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"焦岗湖","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[13,1,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["焦岗湖铝合金门窗采购清单"]
["序号","材料名称","项目特征","单位","数量","单价（元）","小计（元）","品牌"]
[1,"铝合金单开门","1、玻璃品种、厚度：6LOW-E+6+6a磨砂定制，内嵌5mm厚单面磨砂玻璃\n2、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n3、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",47.1744]
[2,"金属窗 ","1、窗类型：90系列推拉窗                   2、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E20Ar+6透明\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质90型断桥铝（壁厚1.8mm）\n4、外开窗纱一体，隔热条高度34mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",60]
[3,"新开铝合金玻璃门联窗","1、90系列门联窗\n2、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6玻璃\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm\n4、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n5、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",22.72]
[4,"金属窗 ","1、窗类型：90系列窗                        2、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6玻璃\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质90型断桥铝（壁厚1.8mm）\n4、外开窗纱一体，隔热条高度34mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，二层玻璃\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",445.64]
[5,"金属落地窗 ","1、窗类型：100系列窗                        2、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6玻璃\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质100型断桥铝（壁厚1.8mm）\n4、外开窗纱一体，隔热条高度34mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，二层玻璃\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",123.91]
[6,"新开铝合金玻璃门联窗","1、100系列地弹门\n2、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6玻璃                                        3、外开窗纱一体，隔热条高度26mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，二层玻璃\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",199.134]
[7,"手摇开启装置（一控一）","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控一，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。","套",2]
[8,"手摇开启装置（一控二）","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控二，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。","套",8]
[9,"手摇开启装置（一控三）","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控三，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。","套",4]
[10,"手摇开启装置（一控四）","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控四，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。","套",4]
[11]
[12,"合计"]

{"sheet":"西桥","index":1,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7],[6,1,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["西桥服务区铝合金门窗采购清单"]
["序号","材料名称","项目特征\n","单位","数量","单价（元）","小计（元）","品牌"]
[1,"玻璃隔断","1、新建铝合金玻璃隔断\n2、含玻璃门、门锁、铰链、门吸等所有五金配件\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求                                         4、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n5、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",76.42]
[2,"金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：BLM1524  \n2、门材质：超厚超窄钛镁铝合金型材边框，玻璃推拉门            3、玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12空气+6透明\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n5、含门套、锁具、把手、五金、附件等\n6、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n7、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",28.44]
[3,"金属窗","1、窗类型：断桥隔热铝合金固定平开窗                          2、玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12空气+6透明\n3、铝合金门窗用主型材基材壁厚：窗材质90型断桥铝（壁厚1.8mm）\n4、外开窗纱一体，隔热条高度34mm  自身遮阳系数0.46，传热系数1.8，二层玻璃\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",{"v":60,"d":"60.00"}]
[4,"金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：成品门，铝合金单开门900*2100mm\n2、门材质：定制成品灰色铝合金单开门,内嵌5mm厚单面磨砂玻璃固                                                3、玻璃品种、厚度：中空双钢化玻璃 6LOW-E+12Ar+6\n4、铝合金门窗用主型材基材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm\n5、含门套、锁具、把手、五金、附件等\n6、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）及墙内外接缝打胶\n7、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",26.46]
[5,"合计"]