{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["清单","Sheet3"],"not_rendered":{"images":86},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[11,0,11,1],[11,5,11,6],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["柯家村矿区及深加工产业园廊桥外罩工程岩棉复合板、隔音板采购清单"]
["序号","清单名称","清单特征","单位","数量","含税单价（元）","综合合价（元）","单价限价（元）"]
[1,"普通型防火岩棉复合板墙面","1.普通型防火岩棉复合板（100mm），抗压强度≥8Kpa;抗拉强度≥80Kpa;\n2.双层外0.6mm，内0.4mm厚，满足国标镀锌板。\n3.岩棉厚度100mm，容重80kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）\n5.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求；","㎡",{"v":16500,"d":"16500.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},80]
[2,"普通型防火岩棉复合板墙面\n(虎型口水库、平角道口超高30米段）","1.普通型防火岩棉复合板（100mm），抗压强度≥8Kpa;抗拉强度≥80Kpa;\n2.双层外0.6mm，内0.6mm厚，满足国标镀锌板。\n3.岩棉厚度100mm，容重80kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）\n5.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求；","㎡",{"v":16500,"d":"16500.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},85]
[3,"普通型防火岩棉复合板屋面","1.普通型防火岩棉复合板（100mm），抗压强度≥8Kpa;抗拉强度≥80Kpa;\n2.双层外0.6mm，内0.4mm厚，满足国标镀锌板；\n3.岩棉厚度100mm，容重不小于80kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡ ；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）；\n5.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":14437.5,"d":"14437.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},80]
[4,"普通型防火岩棉复合板屋面\n(虎型口水库、平角道口超高30米段）","1.普通型防火岩棉复合板（100mm），抗压强度≥8Kpa;抗拉强度≥80Kpa;\n2.双层外0.6mm，内0.6mm厚，满足国标镀锌板；\n3.岩棉厚度100mm，容重不小于80kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡ ；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）；\n5.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":14437.5,"d":"14437.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},85]
[5,"夹芯隔音板\n（墙面）","1.夹芯隔音板（满足设计规范及隔音要求）；\n2.双层外0.6mm，内0.4mm厚镀锌板，内填离心玻璃棉，涂层厚度满足国标要求。\n3.玻璃棉棉厚度100mm，不小于容重60kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）； \n5.内板开孔,孔径3MM，中心距离6mm，斜60度排列；\n6.本项目防噪标准按《声环境质量标准》（GB3096-2018)二类区执行，要求32米外降噪30分贝，安装后检测合格；\n7.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":40000,"d":"40000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},90]
[6,"夹芯隔音板\n（屋面）","1.夹芯隔音板（满足设计规范及隔音要求）；\n2.双层外0.6mm，内0.4mm厚镀锌板，内填离心玻璃棉，涂层厚度满足国标要求。\n3.玻璃棉棉厚度100mm，不小于容重60kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）； \n5.内板开孔,孔径3MM，中心距离6mm，斜60度排列；\n6.本项目防噪标准按《声环境质量标准》（GB3096-2018)二类区执行，要求32米外降噪30分贝，安装后检测合格；\n7.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":35000,"d":"35000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},90]
[7,"夹芯隔音板\n（墙面超高30米段）","1.夹芯隔音板（满足设计规范及隔音要求）；\n2.双层外0.6mm，内0.6mm厚镀锌板，内填离心玻璃棉，涂层厚度满足国标要求。\n3.玻璃棉棉厚度100mm，不小于容重60kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）； \n5.内板开孔,孔径3MM，中心距离6mm，斜60度排列；\n6.本项目防噪标准按《声环境质量标准》（GB3096-2018)二类区执行，要求32米外降噪30分贝，安装后检测合格；\n7.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":5000,"d":"5000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},95]
[8,"夹芯隔音板\n（屋面超高30米段）","1.夹芯隔音板（满足设计规范及隔音要求）；\n2.双层外0.6mm，内0.6mm厚镀锌板，内填离心玻璃棉，涂层厚度满足国标要求。\n3.玻璃棉棉厚度100mm，不小于容重60kg/㎥，吸水量（h）≦0.1Kg/㎡；\n4.涂层厚满足国标要求，颜色珍珠白，屋面灰色（业主选样）； \n5.内板开孔,孔径3MM，中心距离6mm，斜60度排列；\n6.本项目防噪标准按《声环境质量标准》（GB3096-2018)二类区执行，要求32米外降噪30分贝，安装后检测合格；\n7.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":4375,"d":"4375.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},95]
[9,"封边板","1.0.5mm厚镀锌板材，满足国标镀锌板要求；\n2.屋面、檐口、变形缝、泛水节点、与相邻建筑物连接均需要厂家提供做法深化，劳务班组提供技术参数。具体做法：详见图纸、图集09J925-1及09J940、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","㎡",{"v":23000,"d":"23000.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},25]
["总价（元）：",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.本项目材料单价含13%增值税、含运费，采购清单所列工程量为暂估数量，最终以实际签收数量为准。\n2.本项目为车板交货 ,供应商须将材料运输至甲方指定地点。\n3.上述所有材料需提供质保书、检测报告、合格证，材料到场需业主见证取样，复试合格后方可进场使用。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}