{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[7,1,7,4],[9,0,9,6]]}
["驿达EPC陈埠、焦岗湖、西桥铝蜂窝隔断采购清单 "]
["序号","名称","项目特征描述","单位","数量","单价（元）","小计（元）","使用位置"]
[1,"成品隔断","1、名称：卫生间隔断\n2、隔断材料：铝板厚1mm，总厚度20mm原木色铝蜂窝板成品隔断，门边须配备消音防撞条，具备防潮/耐撞/耐污损/易清理，板材要求一体成型\n3、防火等级：A级   \n4、材质：木纹转印铝板1mm\n5、表面处理：木纹转印工艺\n6、含所有五金配件，配件采用304不锈钢材质（包含立脚、铰链、门锁、衣帽钩、角马）、铰链具有自动归位功能、配不锈钢置物板\n7、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",1929.346,null,{"$f":"F3*E3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"女卫生间"]
[2,"成品隔断","1、名称：卫生间隔断\n2、隔断材料：铝板1mm，总厚度20mm原木色铝蜂窝板成品隔断，门边须配备消音防撞条，具备防潮/耐撞/耐污损/易清理，板材要求一体成型\n3、防火等级：A级   \n4、材质：铝板1mm\n5、表面处理：木纹转印工艺\n6、含所有五金配件，配件采用304不锈钢材质（包含立脚、铰链、门锁、衣帽钩、角马）、铰链具有自动归位功能、配不锈钢置物板\n7、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",533.88,null,{"$f":"F4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"潮汐"]
[3,"成品隔断","1、名称：卫生间隔断\n2、隔断材料：铝板厚1mm，总厚度15mm灰色铝蜂窝板成品隔断，门边须配备消音防撞条，具备防潮/耐撞/耐污损/易清理，板材要求一体成型\n3、防火等级：A级   \n4、材质：铝面1mm\n5、表面处理：喷涂\n6、含所有五金配件\n7、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",250,null,{"$f":"F5*E5","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"隔断背板"]
[4,"成品隔断","1、名称：卫生间隔断\n2、隔断材料：铝板厚1mm,总厚度20mm原木色铝蜂窝板成品隔断，门边须配备消音防撞条，具备防潮/耐撞/耐污损/易清理，板材要求一体成型\n3、防火等级：A级   \n4、材质：覆面铝面1mm\n5、表面处理：木纹转印工艺\n6、含所有五金配件，配件采用304不锈钢材质（包含立脚、铰链、门锁、衣帽钩、角马）、铰链具有自动归位功能、配不锈钢置物板\n7、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",1023.64,null,{"$f":"F6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"男卫生间"]
[5,"小便挡板","1、名称：小便挡板\n2、隔断材料：铝板1mm，总厚度20mm原木色铝蜂窝板成品隔断，上口切斜角，具备防潮/耐撞/耐污损/易清理，板材要求一体成型\n3、防火等级：A级   \n4、材质：覆面铝面1mm\n5、表面处理：木纹转印工艺\n6、含所有五金配件，配件采用304不锈钢材质角码\n7、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",54.5,null,{"$f":"F7*E7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[7,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G3:G7)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[8,"注：颜色设计选样确定。"]