{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,10,0],[2,1,10,1],[2,2,10,2],[11,0,19,0],[11,1,19,1],[11,2,19,2],[20,0,33,0],[20,1,33,1],[20,2,33,2],[34,0,43,0],[34,1,43,1],[34,2,43,2],[44,0,53,0],[44,1,53,1],[44,2,53,2],[54,1,54,9]]}
["02包段亳州至蒙城高速公路涡阳至蒙城段房建工程门窗清单"]
["序号","标段","位置","序号","材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"标段1","漆园服务区",35,"1100A09B01BW~1","成品平开门","（5中透Low-E+9 氩气+5)","m2",35.712]
[{"$nulls":3},36,"1100A09B01BW~1","成品平开门","6中透光Low-E+12空气+6透明","m2",322.3584]
[{"$nulls":3},37,"1100A15B01BW~1","普通铝合金推拉门",null,"m2",129.024]
[{"$nulls":3},47,"CL-D00001","纱窗",null,"m2",677.3]
[{"$nulls":3},48,"CL-D00002","断热铝合金平开门",null,"m2",8.1]
[{"$nulls":3},49,"CL-D00002","纱窗",null,"m2",136.08]
[{"$nulls":3},50,"CL-D00003","80系列断热铝合金窗（6+12A+6遮阳型）",null,"m2",93.42]
[{"$nulls":3},51,"CL-D00004","纱窗",null,"m2",93.42]
[{"$nulls":3},52,"CL-D00005","玻璃地弹门",null,"m2",51.84]
[2,"标段2","楚店服务区",35,"1100A09B01BW~1","成品平开门","（5中透Low-E+9 氩气+5)","m2",35.712]
[{"$nulls":3},36,"1100A09B01BW~1","成品平开门","6中透光Low-E+12空气+6透明","m2",322.3584]
[{"$nulls":3},37,"1100A15B01BW~1","普通铝合金推拉门",null,"m2",129.024]
[{"$nulls":3},47,"CL-D00001","纱窗",null,"m2",588.9]
[{"$nulls":3},48,"CL-D00002","断热铝合金平开门",null,"m2",8.1]
[{"$nulls":3},49,"CL-D00002","纱窗",null,"m2",136.08]
[{"$nulls":3},50,"CL-D00003","80系列断热铝合金窗（6+12A+6遮阳型）",null,"m2",93.42]
[{"$nulls":3},51,"CL-D00004","纱窗",null,"m2",93.42]
[{"$nulls":3},52,"CL-D00005","玻璃地弹门",null,"m2",51.84]
[3,"标段3","岳坊收费站，岳坊养护工区",27,"1100A07B01BW~2","成品平开窗","6高透光Low-E+12空气+6透明","m2",583.965]
[{"$nulls":3},28,"1100A09B01BW~1","80系断桥铝平开门","5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边","m2",65.30688]
[{"$nulls":3},29,"1100A09B01BW~1","成品平开门","（5中透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边)","m2",37.2384]
[{"$nulls":3},41,"CL-D00001","80系列铝合金窗(5mm普通白玻璃)",null,"m2",42.6]
[{"$nulls":3},42,"CL-D00001","80系列铝合金窗平推拉窗(6mm厚普通白玻璃)",null,"m2",15.63]
[{"$nulls":3},43,"CL-D00001","断热铝合金平开窗（内置中空百叶窗）",null,"m2",253.26]
[{"$nulls":3},44,"CL-D00001","金刚网",null,"m2",527.1]
[{"$nulls":3},45,"CL-D00001","纱窗",null,"m2",198.54]
[{"$nulls":3},46,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",253.26]
[{"$nulls":3},47,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",52.55]
[{"$nulls":3},48,"CL-D00002~2","金刚纱纱窗",null,"m2",42.6]
[{"$nulls":3},49,"CL-D00002~2","纱窗",null,"m2",15.63]
[{"$nulls":3},50,"CL-D00013","铝合金门（6+12A+6 中空玻璃）",null,"m2",184.32]
[{"$nulls":3},51,"CL-D00014","铝合金钢化毛玻璃门",null,"m2",63.5]
[4,"标段4","蒙城东收费站，蒙城北收费站",24,"1100A07B01BW~2","成品平开窗","6高透光Low-E+12空气+6透明","m2",908.91]
[{"$nulls":3},25,"1100A09B01BW~1","80系断桥铝平开门","5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边","m2",130.61376]
[{"$nulls":3},33,"CL-D00001","80系列铝合金窗(5mm普通白玻璃)",null,"m2",85.2]
[{"$nulls":3},34,"CL-D00001","断热铝合金平开窗（内置中空百叶窗）",null,"m2",329.04]
[{"$nulls":3},35,"CL-D00001","金刚网",null,"m2",795.18]
[{"$nulls":3},36,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",329.04]
[{"$nulls":3},37,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",105.1]
[{"$nulls":3},38,"CL-D00002~2","金刚纱纱窗",null,"m2",85.2]
[{"$nulls":3},39,"CL-D00013","铝合金门（6+12A+6 中空玻璃）",null,"m2",264.96]
[{"$nulls":3},40,"CL-D00014","铝合金钢化毛玻璃门",null,"m2",91.96]
[5,"标段5","涡南收费站，楚店收费站",30,"1100A07B01BW~2","成品平开窗","6高透光Low-E+12空气+6透明","m2",1291.8]
[{"$nulls":3},31,"1100A09B01BW~1","80系断桥铝平开门","5高透Low-E+19Ar(百叶)+5暖边","m2",214.04736]
[{"$nulls":3},39,"CL-D00001","80系列铝合金窗(5mm普通白玻璃)",null,"m2",85.2]
[{"$nulls":3},40,"CL-D00001","断热铝合金平开窗（内置中空百叶窗）",null,"m2",329.04]
[{"$nulls":3},41,"CL-D00001","金刚网",null,"m2",1178.07]
[{"$nulls":3},42,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",329.04]
[{"$nulls":3},43,"CL-D00002","金刚网",null,"m2",105.1]
[{"$nulls":3},44,"CL-D00002~2","金刚纱纱窗",null,"m2",85.2]
[{"$nulls":3},45,"CL-D00013","铝合金门（6+12A+6 中空玻璃）",null,"m2",264.96]
[{"$nulls":3},46,"CL-D00014","铝合金钢化毛玻璃门",null,"m2",91.96]
[6,"总计"]