{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,9],[49,1,49,6]]}
["报价清单"]
["序号","项目标段","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","含税单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"标段一","WB011209004005","断热铝合金门","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",20]
[2,"标段一","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",5]
[3,"标段一","010807001005","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[4,"标段一","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",200]
[5,"标段一","010807001004","提拉窗五金增加费.","1、窗代号及洞口尺寸：弹簧、螺杆等提拉窗专用五金费","樘",20]
[6,"标段一","WB011209004005","断热铝合金门.","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",20]
[7,"标段一","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",5]
[8,"标段一","010807001006","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[9,"标段一","010807001004","提拉窗五金增加费.","1、窗代号及洞口尺寸：弹簧、螺杆等提拉窗专用五金费","樘",20]
[10,"标段一","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",200]
[11,"标段二","WB011209004005","断热铝合金门.","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",20]
[12,"标段二","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",5]
[13,"标段二","010807001006","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[14,"标段二","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",100]
[15,"标段二","010807001004","提拉窗五金增加费.","1、窗代号及洞口尺寸：弹簧、螺杆等提拉窗专用五金费","樘",20]
[16,"标段二","WB011209004005","断热铝合金门.","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",20]
[17,"标段二","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",5]
[18,"标段二","010807001006","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[19,"标段二","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",100]
[20,"标段二","010807001004","提拉窗五金增加费.","1、窗代号及洞口尺寸：弹簧、螺杆等提拉窗专用五金费","樘",20]
[21,"标段二","010807001001","金属窗.","1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸E1-28\n2、窗材质：80系列1.4mm厚深咖色(选色)断桥铝推拉窗\n3、玻璃品种、厚度：5+12a+5双层中空钢化玻璃\n4、含纱窗\n5、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",50]
[22,"标段三","WB011209004005","断热铝合金门.","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",10]
[23,"标段三","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",2.5]
[24,"标段三","010807001006","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[25,"标段三","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",50]
[26,"标段三","WB011209004005","断热铝合金门.","1、玻璃品种、规格、颜色：中空钢化镀膜玻璃6Low-E+12A+6","m2",10]
[27,"标段三","WB011209004003","铝合金百叶窗.","","m2",2.5]
[28,"标段三","010807001006","金刚纱窗.","1、窗代号及洞口尺寸：金钢纱窗\n2、窗材质：隐形不锈钢网\n3、其他：含边框、封条、五金配件等","m2",30]
[29,"标段三","010807001003","断热铝合金中空玻璃窗（平开）.","1、窗材质：断热铝型材电泳喷涂1.4mm\n2、玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6，单块≥1.5m2为钢化玻璃，消防救援窗采用易碎玻璃\n3、附件：专用五金件，锁具等\n4、其他：成品保护至交付使用","m2",50]
[30,"标段三","010807001004","提拉窗五金增加费.","1、窗代号及洞口尺寸：弹簧、螺杆等提拉窗专用五金费","樘",20]
[31,"标段三","010807001001","金属窗.","1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸E1-28\n2、窗材质：80系列1.4mm厚深咖色(选色)断桥铝推拉窗\n3、玻璃品种、厚度：5+12a+5双层中空钢化玻璃\n4、含纱窗\n5、具体详见现场、图纸、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",50]
[32,"标段四","010802001001","金属门.","1、门材质：铝合金平开门\n2、玻璃品种、厚度：中空钢化低辐射镀膜玻璃6中透光(Low-E)+12Ar+6\n3、配套五金、拉手24付","m2",36]
[33,"标段四","010807001001","金属窗.","1、窗材质：断热铝合金\n2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6","m2",100]
[34,"标段四","010807004001","金属纱窗.","1、窗代号及框的外围尺寸：金刚网纱窗\n2、框材质：铝合金","m2",36]
[35,"标段四","010802001002","金属门.","1、门名称、代号及洞口尺寸：铝合金平开门800*2100mm（卫生间）\n2、门材质：断热铝合金\n3、玻璃品种、厚度：磨砂玻璃\n4、含五金，拉手、锁","m2",26.88]
[36,"标段四","010807001001","金属窗.","1、窗材质：断热铝合金\n2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+15A+6","m2",85]
[37,"标段四","010807003001","金属百页窗.","1、窗材质：铝合金百叶窗","m2",5]
[38,"标段四","010802001001","金属门.","1、门材质：玻璃地弹门\n2、玻璃品种、厚度：中空钢化低辐射镀膜玻璃6中透光(Low-E)+12Ar+6\n3、配套五金、拉手","m2",42]
[39,"标段四","010807001001","金属窗.","1、窗材质：断热铝合金\n2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6","m2",25.92]
[40,"标段五","010802001001","金属门.","1、门名称、代号及洞口尺寸：M1522\n2、门材质：高强度铝合金型材\n3、玻璃品种、厚度：成品定制12mm钢化玻璃\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",23.1]
[41,"标段五","010802001002","金属门.","1、门名称、代号及洞口尺寸：M1830\n2、门材质：高强度铝合金型材\n3、玻璃品种、厚度：成品定制12mm钢化玻璃\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",10.8]
[42,"标段五","010802001003","金属门.","1、门名称、代号及洞口尺寸：TLM1022\n2、门材质：高强度铝合金型材\n3、玻璃品种、厚度：成品定制12mm钢化玻璃\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",4.4]
[43,"标段五","010807001001","金属窗.","1、窗类型：固定窗\n2、窗材质：120系列断热铝合金\n3、玻璃品种、厚度：6+15A+6LOW-E玻璃系统窗\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",97.7]
[44,"标段五","010807001002","金属窗.","1、窗类型：弧形固定窗\n2、窗材质：120系列断热铝合金\n3、玻璃品种、厚度：6+15A+6LOW-E玻璃系统窗\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",92.48]
[45,"标段五","010807001003","金属窗.","1、窗类型：推拉窗\n2、窗材质：120系列断热铝合金\n3、玻璃品种、厚度：6+15A+6LOW-E玻璃系统窗\n4、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",53.53]
[46,"标段五","010802001002","金属门.","1、门名称、代号及洞口尺寸：MLC 2600*4200mm，其中门1500*2400mm\n2、门材质：断热铝合金\n3、玻璃品种、厚度：6中透Low-E+12Ar+6","m2",10.92]
[47,"标段五","010807001001","金属窗.","1、窗材质：断热铝合金\n2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6","m2",38.22]
[48,"合计"]