{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["封面","单位工程汇总表","3.1 房建劳务招标清单1","4.1 房建劳务招标清单1","5.1 房建劳务招标清单1","6.1 房建劳务招标清单1","7.1 房建劳务招标清单1","8.1 房建劳务招标清单1","10.1 房建劳务招标清单1","11.1 房建劳务招标清单1","12.1 房建劳务招标清单1","13.1 房建劳务招标清单1","14.1 房建劳务招标清单1","15.1 房建劳务招标清单1","16.1 房建劳务招标清单1","17.1 房建劳务招标清单1","18.1 房建劳务招标清单1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[9,0,9,2],[9,3,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,5],[10,6,10,7],[11,0,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[15,6,15,7],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度宿州中心等营运单位房建设施改造提升工程劳务五标段"]
[]
["投标报价"]
[]
["投标报价（小写）",null,null,{"v":48883.8,"d":"48883.80"}]
["（大写）",null,null,48883.8]
["其中劳务投标报价（小写）",null,null,{"v":16611,"d":"16611.00"}]
["（大写）",null,null,16611]
["单位名称:",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",{"$nulls":5},"(签字或盖章)"]
[]
["   投标时间:"]

{"sheet":"单位工程汇总表","index":1,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[19,0,19,1],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安徽皖通高速公路股份有限公司2024年度宿州中心等营运单位房建设施改造提升工程劳务五标段单位工程汇总表  "]
["五标段--宁国处房建设施改造提升工程、芜湖中心房建设施改造提升工程"]
["名称","单体名称","金额","备注"]
["1","集团路段房屋维修改造",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","集团路段收费大棚企业LOGO",{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","扬绩路段房屋维修改造",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","宁宣杭路段房屋维修改造",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","宁宣杭路段新改扩建",{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","宁宣杭路段LOGO",{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","峨山路收费站",{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","珩琅山收费站",{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","南陵西收费站",{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","南陵西养护工区",{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","南陵东收费站",{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","三山收费站",{"v":47460,"d":"47460.00"}]
["13","增设停车棚",{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","横岗收费站",{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","横岗养护工区",{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"安全生产专项费（3%）",{"v":1423.8,"d":"1423.80"}]
["总计",null,{"v":48883.8,"d":"48883.80"}]
[null,"其中：劳务投标报价",{"v":16611,"d":"16611.00"}]
["说明：1、全费用综合单价为含税综合单价，价格组成包含但不限于:人工费、机械费、辅材费、主材费（包括3C认证设备及材料）及零配件、运杂费、材料检验费（包括第三方检测、试验费）、包装费、管理费、利润、规费、措施费、水电费、超高费、高层增加费、税金、风险金、保险、担保、场内运输费、转运费、二次搬运费、赶工（正常工期内施工单位必要的赶工措施）、井道及吊顶内施工等施工降效费用、生态环保费、临时建设费等。\n2、劳务全费用综合单价为含税综合单价，价格组成包含但不限于:劳务人工费、辅材费、生产工器具或机械使用费，文明施工费、材料卸车保管及检验试验配合费、场地清理及垃圾清运、成品保护、二次搬运费、劳务分包方的管理费、利润及税金。\n3、劳务投标总报价为全费用综合总价的30%-35%，不在此范围的一律做废标处理。\n"]

{"sheet":"3.1 房建劳务招标清单1","index":2,"n_rows":111,"n_cols":10,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[109,0,109,6],[110,3,110,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：集团路段房屋维修改造",null,null,"","",null,"","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011201001001","外墙面铲除","1、外墙面；2、墙面至墙基涂料全部铲除、清理外运，包括面层、保温层、找平层等","m2",4500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001002","墙(柱)面砂浆找平层","1、墙体类型:外墙（柱）面、基层胶泥界面处理、不同材料交界面挂钢丝网\n2、底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆找平层","m2",4500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011201001003","墙(柱)面防水、抗裂砂浆","1、墙体类型:外墙（柱）面、抹面胶浆复合耐碱玻纤网布(层数按导则要求)\n2、底层厚度、砂浆配合比:1.2mm无机高聚物改性防水浆料+抹面胶浆复合耐碱玻纤网布(层数按导则要求)+5mm抹面抗裂加强层(1:2水泥砂浆)+8mm聚合物水泥砂浆(水泥：砂：石灰：水=100:810:274:50)","m2",4500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011201001004","墙(柱)面一般抹灰","1、墙体类型:外墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",4500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011201001005","外墙涂料(弹性真石漆)","1、基层类型:非保温层；\n2、腻子种类:弹性腻子二遍；\n3、涂料品种、刷喷遍数:弹性底漆一遍，弹性面漆二遍；4、真石漆涂层厚度3mm、粒径满足规范要求；5、马头墙下口设阳角线滴水条","m2",4500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011201001006","外脚手架","1、搭设方式：落地式；2、搭设高度：15米内；3、脚手架材质：钢管4、满足规范安全使用要求；5、密目网全封闭","m2",2200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","011201001007","外墙装饰文化砖修复","1、外墙文化砖空鼓部位拆除、基层清理；2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：10厚外墙文化砖、青蓝色；3、结合层材料种类：在粘贴面涂专用强力建筑胶点粘4、缝宽、嵌缝材料种类：细水泥浆擦缝","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011201001008","铺设SBS防水卷材","1、查找渗漏原因（含屋瓦拆除、表面清理、原防水卷材拆除等）；2、防渗漏水处理（含晾晒、清底、铺设4mm厚SBS防水卷材、斜屋面与墙面交界面浇筑混凝土保护层等）；3、施工脚手架搭设拆除及安全防护设施；4、按SBS展开面计量","m2",1000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","011201001009","屋面瓦","1、破损屋面瓦拆除清运；2、瓦品种、规格：灰色水泥瓦；挂瓦条30*25(h),中距按瓦材规格；顺水30*25(h)，中距500；3、粘结层砂浆的配合比：C15细石混泥土找平层（配φ6@500*500钢筋网）1:3水泥砂浆找平层\n4、防水材料种类：另计量；4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011207001007","墙面乳胶漆","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",2200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011406001004","天棚乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍无机涂料；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",600,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除","1、拆除部位：天棚面龙骨及饰面；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",1000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011605001002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",800,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011610001003","门窗拆除","1、门窗洞口尺寸：详见图纸；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",150,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011614006002","家具、卫生洁具等拆除搬运至指定地点","1、家具、卫生洁具等拆除搬运；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","030701003001","空调保护性拆除及安装","1、空调拆除搬运至甲方制定地点，待施工完成后重新安装；\n2、包含铜管保温，空调加氟利昂，确保安装完成后正常使用","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011105006003","水电改造","1、部位：卫生间；2、建筑面积5m2,按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线缆、插座、插线盒等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011501008005","水电改造","1、部位：阳台；2、建筑面积5m2,按图纸重新布设电线、冷热水管，规格符合图纸及规范要求；3、含线管、线缆、开关、插座、插线盒、冷热水管等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","011102003018","块料楼地面","1、部位：卧室；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：800×800×10mm亮面灰色地砖；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011102003018","块料楼地面","1、部位：卫生间；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：亮面灰色防滑地砖400*400*8mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","011105006001","块料踢脚线","1、部位：宿舍；2、5mm厚1:2水泥砂浆铺贴地砖踢脚线；3、含墙体开槽，收口打胶，切割倒角等；4、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍丙纶布防水+一遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",400,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011102001013","块料楼地面","1、部位：门槛；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","011102001014","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","010903002001","墙面涂膜防水","1、防水膜品种：雨虹JS防水；\n2、防水高度：1.8m；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",700,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","011204003007","块料墙面","1、部位：卫生间；2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸400*800*7mm墙砖；3、瓷砖专用黏贴剂；4、专用美缝剂美缝；5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","011207001007","墙面乳胶漆","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",1600,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011302001018","矿棉板吊顶","1、部位：走道、宿舍等\n2、吊顶形式：暗架开启式吊顶（平面）；3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸及图集12J502-2第B40；4、基层材料种类、规格：详见图纸及图集12J502-2第B405、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600","m2",1500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","WB011302005002","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：0.8mm白色铝扣板2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011406001004","天棚乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍无机涂料；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","010810003001","窗帘盒","1、窗帘盒材质、规格：9mm厚纸面石膏板；2、12mm厚阻燃板基层；3、30X30mm木方 防火涂料两度；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",70,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011501001006","窗帘","1、卧室窗帘，含窗帘布、窗帘杆及安全所有附属配件;2、按实际使用面料的面积计量；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",180,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","010802001004","铝合金平开门","1、门代号及洞口尺寸：按门口实际尺寸；2、玻璃品种、厚度：双层油砂玻璃门4mm厚,防爆；3、门框材质：钛镁铝合金1.2mm厚；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","010807001002","铝合金窗","1、窗类型：断热铝合金5+9A+5推拉窗；2、发泡剂、密封胶满足图纸要求；3、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求；4、专业厂家制作、现场安装；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","010807001003","纱门纱窗","1、材质：铝合金；2、纱品种：金刚网；3、配套轨道滑轮等所有附属配件","m2",150,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","011201001009","内墙刷喷涂料","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",1200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","011302001018","矿棉板吊顶","1、部位：走道等\n2、吊顶形式：暗架开启式吊顶（平面）；3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸及图集12J502-2第B40；4、基层材料种类、规格：详见图纸及图集12J502-2第B405、面层材料品种、规格：矿棉板600*600","m2",1200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011501001012","平板灯","1、部位：过道\n2、LED平板灯48W，600*600\n3、详见设计图纸","套",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","011210003007","成品隔断","1、位置：淋浴隔断；2、边框材料种类、规格：不锈钢边框线条；3、玻璃品种、规格、颜色：8mm钢化玻璃；4、嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",84,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011505001001","浴室柜","1、部位：宿舍卫生间\n2、成品浴室柜，参考尺寸：1000*800*550mm\n3、含岩板台面、台下盆、龙头、智能镜、镜箱、储物柜、五金配件4、含拆除、安装等一起工作内容","组",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","011505001002","风暖浴霸","1、部位：宿舍卫生间\n2、风暖、排气、照明三合一浴霸安装","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","011505001002","坐便器","1、材质：陶瓷 ；\n2、组装形式：成套安装；3、虹吸式马桶；4、附件名称、数量：含五金配件、盖板、存水弯等所需的全部配件","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011505001003","淋浴花洒","1、名称：成品淋浴器（冷热水）2、材质、规格：金属\n3、组装形式：成套安装（双花洒）4、附件名称、数量：含五金配、双花洒、水龙头等等所需的全部附件","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","011505001004","置物架","1、名称：卫生间置物架；2、材质、规格：304不锈钢、三层；3、组装形式：成套安装；4、附件名称、数量：含五金配件等所需的全部附件","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011505006001","毛巾杆(架)","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","011505008001","卫生纸盒","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢卫生纸盒；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","011501001008","阳台台盆","1、部位：阳台成品台盆\n2、304不锈钢\n3、详见设计图纸","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","011501001009","阳台水龙头","1、材质、规格：铜合金，单把双控，冷热出水；2、含304不锈钢冷热水软管","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011501001010","阳台柜台面","1、材料品种、规格、颜色：人造石，颜色自选；2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","011501008004","柜体（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面\n2、包括鞋柜、衣柜、电视背景墙柜、储物柜、书桌、洗衣机柜、阳台吊柜，尺寸参照设计图纸，具体尺寸以现场实际为准；3、含柜体、门板、抽屉、五金件等；4、按长*高计量。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","WB011501001006","床箱（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面，1500*2000；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","WB011501001008","床头柜（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面，参考尺寸450*450；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","011501001008","床垫（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、1500*2000*100床垫；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","011501001014","椅子（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、椅子；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","011601001006","液晶电视机","1、液晶电视机43寸；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","011601001003","洗衣机","1、洗衣机,洗涤容量8kg；2、含洗衣机安装所有附属配件；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯48W，600*600\n3、详见设计图纸","套",64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯28W，300*300\n3、详见设计图纸","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","011501001007","晾衣架","1、电动升降晾衣架，含照明、烘干、风干、杀毒杀菌；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","030301017011","空调","1、挂壁式，2P，变频，一级能效；2、含配套的所有安装附属配件","套",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除","1、拆除部位：天棚面龙骨及饰面；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",110,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","011605001002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","011610001003","门窗拆除","1、门窗洞口尺寸：详见图纸；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","011614006002","厨具、餐桌、餐具等拆除搬运及安装","1、厨具、餐桌、餐具等拆除搬运，再利用的待施工完成后重新安装；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","011105006003","水电改造","1、部位：食堂；2、按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线缆、插座、插线盒等采购安装；4、按食堂建筑面积（长*宽）计量；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","010101004001","挖基坑土方","1、挖土深度详见图纸，综合考虑2、按实挖体积计量；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、措施费等相关费用自行考虑；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","010103001001","回填土方","1、措施费等相关费用自行考虑；2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","010501001001","垫层","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C15；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","010501003001","独立基础","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C25；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","010503001002","基础梁","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C30；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","010502001001","矩形柱","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C30；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","010502002001","构造柱","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C30；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","010505001001","有梁板","1、混凝土种类：商品混凝土；\n2、混凝土强度等级：C30；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m3",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["74","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ20以内；\n2、措施费等相关费用自行考虑；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","t",0.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","011105006004","食堂地沟改造","1、断面尺寸：净空250*250\n2、篦子种类：不锈钢材质篦子\n3、基础垫层：150厚10-40卵石灌M2.5混合砂浆；4、沟壁：10cm厚C25混凝土+铺贴地砖；5、沟底：10cm厚C25混凝土+铺贴地砖；6、排污进出口清理疏通外运.","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["76","011102003018","块料楼地面","1、部位：食堂；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：操作间防滑地砖，参考尺寸800*800*10mm,餐厅灰色地砖,参考尺寸600*1200*9mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",150,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","011204003007","块料墙面","1、部位：食堂；2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸600*1200*7mm墙砖；3、瓷砖专用黏贴剂；4、专用美缝剂美缝；5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",240,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","011302001017","矿棉板吊顶","1、部位：餐厅\n2、吊顶形式：暗架开启式吊顶（平面）；3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸及图集12J502-2第B40；4、基层材料种类、规格：详见图纸及图集12J502-2第B405、面层材料品种、规格、：矿棉板（600*600）","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["79","011207001007","墙面乳胶漆","1、原墙皮铲除，基层处理；\n2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍乳胶漆；\n4、含成品保护；\n5、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80","WB011302005002","铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：600*600铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 \n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",150,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["81","010801004001","钢质防火门","1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门\n2、五金品种、规格：含五金\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["82","011501001011","LED平板灯","1、部位：操作间、餐厅\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["83","011207001008","电热水器","60升挂壁式，220V3KW","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["84","011207001012","四门冰柜","双机双温采用优质不锈钢板材制作；保温层聚氨脂一次性发泡，采用优质压缩机组，恒温控制.液晶显示。额定电压：220V，额定功率：500W，配不锈钢重力调节脚。","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["85","011207001013","抽烟净化一体机","收集、净化、排放集于一体，罩体不锈钢钢板厚0.8mm，滤网板厚1.0mm，排风量≧5000m3/h，净化效率可达98%以上","m",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["86","011207001015","不锈钢集烟管","一用料：采用优质不锈钢板,主体为0.8mm；\n一烟管联接处在内部须密封做防漏处理；\n一机制共板法兰；\n一ACL压轧加强槽线。","m2",15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["87","011207001009","消毒柜","全钢无磁规格：1400*750*1900mm\n型号MC-2.优质SUS304/320#磨砂不锈钢冷轧板制造；柜壳体双层.整体发泡.光波消毒.热风循环.温度可自由设定.功率：220V/4.5KW*2","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["88","011207001011","打荷台/操作台","1800*800*800采用优质304不锈钢板制作，台面厚度不小于1.2mm，双层，双通四开门","套",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["89","011207001012","保鲜工作台","1800*800*800采用优质304不锈钢板制作，台面厚度不小于1.2mm，冷冻-15-0℃+冷藏0-10℃，纯铜管，高性能压缩机，可调节底脚","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90","011207001014","微波炉","容量：20L-25L","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["91","011207001015","三眼水池（带水龙头）","1800*700*950采用优质不锈钢板制造；台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["92","011207001016","两眼水池（带水龙头）","1200*600*800采用优质不锈钢板制造；台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["93","011207001018","钢制货架","1、规格：1500*500*2000，0.6mm厚","组",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["94","011207001019","保温售饭台","1、五格保温售饭台，参考尺寸：2150*670*800mm；2、优质304不锈钢板制作，厚度不小于1.2mm，底脚可调节；220V/2KW","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["95","011207001021","4人位餐桌椅（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","橡木，4人位桌子+配套椅子                           1.贴面用材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，实木封边。\n2.基    材：优质E1级环保中密度纤维板，经过耐酸碱.防虫.防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理.化学性能指标均达到国家相关标准。\n3.油    漆：优质水性环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高.附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。                                              4.优质五金配件。","套",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["96","011207001022","10人位圆桌餐桌椅（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1.8米（10人位），含配套转盘一张\n1.贴面用材：优质一级0.6mm厚天然木皮贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，实木封边。\n2.基    材：优质E1级环保中密度纤维板，经过耐酸碱.防虫.防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理.化学性能指标均达到国家相关标准。\n3.油    漆：优质水性环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高.附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。                                              4.优质五金配件.带转盘。","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["97","011201001012","石材楼地面","1、部位：门厅                             2、原石材楼地面拆除、废料清运\n3、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["98","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除","1、拆除部位：天棚面龙骨及饰面；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["99","011605001002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100","011102003018","块料楼地面","1、部位：阳台、卫生间；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：亮面灰色防滑地砖，卫生间400*400*8mm、阳台600*600*9mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["101","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍丙纶布防水+一遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102","011505008002","卫生间隔断","1、部位：公共卫生间\n2、材质：12mm厚1050抗倍特板，304不锈钢配件；3、含拆除、安装等一起工作内容","m2",70,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103","011505008003","感应小便斗","1、部位：公共卫生间\n2、名称、材质：陶瓷，感应立式小便器，喷射虹吸式；4、含水电改造安装、自动感应器、安装螺丝、密封圈等所有安装附属配件","套",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["104","011505008004","感应蹲便器","1、部位：公共卫生间\n2、名称、材质：陶瓷，带红外线感应，带存水弯，后进水前排水；4、含水电改造安装、自动感应器、安装螺丝、密封圈等所有安装附属配件","套",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["105","011501001010","铁艺栅栏围墙翻新","1、位置：墙垛、墙身及铁制栅栏；2、做法：砖砌体围墙墙面至墙基涂料全部铲除、清理外运；砂浆抹面、抹灰、外墙真石漆；铁制栅栏打磨、防腐、除锈刷漆","m",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"4.1 房建劳务招标清单1","index":3,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[11,0,11,6],[12,3,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：集团路段收费大棚企业LOGO",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","10606012001","钢支架（“安徽交控集团”安装型钢）","1、项目特征：方管50*2.5；方管40*2.5；包含材料损耗；镀锌材料；\n2、工作内容：购买材料材料制作加工\n3、工作细节：钢结构材料运输到现场后，工人要根据预埋的点位进行焊接，裁切后安装加固并刷防锈漆。\n4、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","t",0.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","11508004002","“LOGO+安徽交控交集团”LED点阵字","1、字体厚度：50mm \n2、灯珠品牌：12V蓝景LED灯珠 （不做强制要求，但不能低于同品牌的质量标准）   \n3、2mm铝单板烤漆 （2遍烤漆制作）\n4、灯珠间距25mm  \n5、工作内容：购买材料、点阵字制作加工\n6、工作细节：铝单板、发光灯珠等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n7、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","m2",21.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","30404017002","发光字户外电源","1、电源：户外防雨电源，\n2、工作内容：购买材料、安装\n3、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n4、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","台",18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","30404017001","控制箱","1、控制箱：不锈钢配电箱含空开、时控开关、交流接触器、漏电保护器、电涌保护器（地面配电箱，屋面分电箱）。\n2、定时器：定时器采购并安装。\n3、工作内容：购买材料、安装\n4、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n5、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","30408001001","电力电缆","1、铜芯全塑电力电缆;VV—3×6＋1×4规格；\n2、包含upvc阻燃穿线管（道口配电箱取电，不包含配电房至道口配电箱布线）；\n3、工作内容：购买材料、安装\n4、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n5、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","m",334,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","11703001006","建筑垂直运输（“LOGO+安徽交控交集团”LED点阵字）","1、建筑物建筑类型及结构形式：钢结构\n2、建筑物檐口高度、层数：15m以内\n3、工作内容：包括作业人员登高车、垂直吊装材料设备、人员登高安全防护、通行道路临时封闭等\n4、费用构成：报价中包含人工机械登高作业、道路封闭施工、登高安全防护等完成工作内容的所需的一切费用","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","10902001002","屋面卷材防水","1、防水处理（发光字背板钢架处区域拆除恢复）","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"5.1 房建劳务招标清单1","index":4,"n_rows":78,"n_cols":10,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[76,0,76,6],[77,3,77,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：扬绩路段房屋维修改造",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011201001001","外墙面铲除","1、外墙面；2、墙面至墙基涂料全部铲除、清理外运，包括面层、保温层、找平层等","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001002","墙(柱)面砂浆找平层","1、墙体类型:外墙（柱）面、基层胶泥界面处理、不同材料交界面挂钢丝网\n2、底层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆找平层","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011201001003","墙(柱)面防水、抗裂砂浆","1、墙体类型:外墙（柱）面、抹面胶浆复合耐碱玻纤网布(层数按导则要求)\n2、底层厚度、砂浆配合比:1.2mm无机高聚物改性防水浆料+抹面胶浆复合耐碱玻纤网布(层数按导则要求)+5mm抹面抗裂加强层(1:2水泥砂浆)+8mm聚合物水泥砂浆(水泥：砂：石灰：水=100:810:274:50)","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011201001004","墙(柱)面一般抹灰","1、墙体类型:外墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011201001005","外墙涂料(弹性真石漆)","1、基层类型:非保温层；\n2、腻子种类:弹性腻子二遍；\n3、涂料品种、刷喷遍数:弹性底漆一遍，弹性面漆二遍；4、真石漆涂层厚度3mm、粒径满足规范要求；5、马头墙下口设阳角线滴水条","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011201001006","外脚手架","1、搭设方式：落地式；2、搭设高度：15米内；3、脚手架材质：钢管4、满足规范安全使用要求；5、密目网全封闭","m2",1500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","011201001008","铺设SBS防水卷材","1、查找渗漏原因（含屋瓦拆除、表面清理、原防水卷材拆除等）；2、防渗漏水处理（含施工脚手架搭设拆除、晾晒、清底、铺设4mm厚SBS防水卷材、斜屋面与墙面交界面浇筑混凝土保护层等）；3、按SBS展开面计量","m2",400,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011201001009","屋面瓦更换","1、破损屋面瓦拆除清运；                         2、瓦品种、规格：水泥瓦30mm*25mm\n3、粘结层砂浆的配合比：1:3水泥砂浆","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","011207001007","墙面乳胶漆","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",600,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011406001004","天棚乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍无机涂料；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除","1、拆除部位：天棚面龙骨及饰面；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",320,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","011605001002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",320,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011610001003","门窗拆除","1、门窗洞口尺寸：详见图纸；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011614006002","家具、卫生洁具等拆除搬运至指定地点","1、家具、卫生洁具等拆除搬运；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030701003001","空调保护性拆除及安装","1、空调拆除搬运至甲方制定地点，待施工完成后重新安装；\n2、包含铜管保护，空调加氟利昂，确保安装完成后正常使用","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","011501008005","水电改造","1、部位：阳台；2、建筑面积5m2,按图纸重新布设管线，包括阳台接冷热水管及电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线管、线缆、开关、插座、插线盒等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011105006003","水电改造","1、部位：卫生间；2、建筑面积5m2，按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线缆、插座、插线盒等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011102003018","块料楼地面","1、部位：阳台、卫生间；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：亮面灰色防滑地砖，卫生间400*400*8mm、阳台600*600*9mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍丙纶布防水+一遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",160,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011102001013","块料楼地面","1、部位：门槛；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","011102001014","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010903002001","墙面涂膜防水","1、防水膜品种：雨虹JS防水；\n2、防水高度：1.8m；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",240,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011204003007","块料墙面","1、部位：卫生间、阳台；2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸400*800*7mm墙砖；3、瓷砖专用黏贴剂；4、专用美缝剂美缝；5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层（另计）；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",320,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","011207001007","墙面乳胶漆","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",1000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","WB011302005002","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：0.8mm白色铝扣板2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",90,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","011302001018","矿棉板吊顶","1、部位：走道、宿舍等\n2、吊顶形式：暗架开启式吊顶（平面）；3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸及图集12J502-2第B40；4、基层材料种类、规格：详见图纸及图集12J502-2第B405、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600","m2",420,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","011406001005","天棚防水乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍防水无机涂料\n4、含脚手架搭设拆除；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","010810003001","窗帘盒","1、窗帘盒材质、规格：9mm厚纸面石膏板；2、12mm厚阻燃板基层；3、30X30mm木方 防火涂料两度；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011501001006","窗帘","1、卧室窗帘;2、按实际使用面料的面积计量；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",260,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","010802001004","铝合金平开门","1、门代号及洞口尺寸：按门口实际尺寸；2、玻璃品种、厚度：双层油砂玻璃门4mm厚,防爆；3、门框材质：钛镁铝合金1.2mm厚；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","010807001003","纱门纱窗更换","1、材质：铝合金；2、纱品种：金刚网；3、配套轨道滑轮更换维修","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","010807001002","铝合金门","1、窗类型：断热铝合金5+9A+5推拉门；\n2、发泡剂、密封胶满足图纸要求；\n3、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求；\n4、专业厂家制作、现场安装；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","010801004001","钢质防火门更换","1、门代号及洞口尺寸：FM乙1521、FHM乙1021钢制防火门\n2、五金品种、规格：含五金\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","011210003007","成品隔断","1、位置：淋浴隔断；2、边框材料种类、规格：不锈钢边框线条；3、玻璃品种、规格、颜色：8mm钢化玻璃；4、嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011505001001","浴室柜","1、部位：宿舍卫生间\n2、成品浴室柜，参考尺寸：1000*800*550mm\n3、含岩板台面、台下盆、龙头、智能镜、镜箱、储物柜、五金配件4、含拆除、安装等一起工作内容","组",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","011505001002","风暖浴霸","1、部位：宿舍卫生间\n2、风暖、排气、照明三合一浴霸安装","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","011505001002","坐便器","1、材质：陶瓷 ；\n2、组装形式：成套安装；3、虹吸式马桶；4、附件名称、数量：含五金配件、盖板、存水弯等所需的全部配件","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011505001003","淋浴花洒","1、名称：成品淋浴器（冷热水）2、材质、规格：金属\n3、组装形式：成套安装（双花洒）4、附件名称、数量：含五金配、双花洒、水龙头等等所需的全部附件","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","011505001004","置物架","1、名称：卫生间置物架；2、材质、规格：304不锈钢、三层；3、组装形式：成套安装；4、附件名称、数量：含五金配件等所需的全部附件","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011505006001","毛巾杆(架)","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","011505008001","卫生纸盒","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢卫生纸盒；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","011601001006","液晶电视机","1、液晶电视机43寸；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011601001003","洗衣机","1、洗衣机,洗涤容量8kg；2、含洗衣机安装所有附属配件；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","011501001007","晾衣架","1、电动升降晾衣架，含照明、烘干、风干、杀毒杀菌；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011501001008","人造石台面","1、部位：阳台柜台面\n2、厚度18-20mm,计量含安装台盆挖除的损耗；\n3、详见设计图纸","m2",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","011501001008","阳台台盆","1、部位：阳台成品台盆\n2、304不锈钢\n3、详见设计图纸","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","011501001009","阳台水龙头","1、材质、规格：铜合金，单把双控，冷热出水；2、含304不锈钢冷热水软管","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯48W，600*600\n3、详见设计图纸","套",64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯28W，300*300\n3、详见设计图纸","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","031001007001","复合管","1、安装部位：室外\n2、输送介质:给水\n3、材质：钢丝骨架PE管\n4、规格、压力等级：DN80\n5、连接形式：电熔连接\n6、含管件及过路套管制作安装\n7、管道压力试验\n8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","031001007002","复合管","1、安装部位：室外\n2、输送介质:给水\n3、材质：钢丝骨架PE管\n4、规格、压力等级：DN110\n5、连接形式：电熔连接\n6、含管件及过路套管制作安装\n7、管道压力试验\n8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","031001005001","铸铁管","1、安装部位：室内\n2、输送介质:给水\n3、材质：球墨铸铁给水管\n4、规格、压力等级：DN150\n5、连接形式：胶圈承插连接\n6、含管件及过路套管制作安装\n7、管道压力试验\n8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","030901011001","室外消火栓","1、名称:室外消火栓\n2、规格、型号:SS150/65\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","套",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","031003013002","水表","1、名称:水表                        \n2、型号、规格:DN80\n3、含配套阀门、法兰及其他附件等\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","组",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","031003012001","倒流防止器","1、名称:倒流防止器                 \n2、型号、规格:DN150\n3、含配套水表、阀门、法兰及其他附件等\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","组",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","031003003001","焊接法兰阀门","1、名称:闸阀\n2、型号、规格:DN80\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","个",9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","031003003002","焊接法兰阀门","1、名称:闸阀\n2、型号、规格:DN150\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","个",9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","031003011001","法兰","1、名称:法兰                                    \n2、型号、规格:DN80\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","副",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","031003011002","法兰","1、名称:法兰                                    \n2、型号、规格:DN150\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","副",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","031003001001","快速取水阀","1、名称：快速取水阀\n2、规格：DN15\n3、含土方、基础、阀井及辅材等全部设施\n4、含与主管DN15连接管\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","040504001001","砌筑检查井","1、名称:砖砌圆形立式阀门井；2、规格、型号：DN80/DN150阀门配套；3、施工参见国标05S502-15~25；4、综合考虑含土方开挖回填、砌筑、水泥砂浆、井盖、井座、模板、防雷接地、预埋件及防滤网等工作；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","座",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","040504001004","砌筑检查井","1、名称:砖砌水表井                        \n2、规格、型号：DN80/DN150水表配套；3、综合考虑含土方开挖回填、砌筑、水泥砂浆、井盖、井座、模板、防雷接地、预埋件及防滤网等工作；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","座",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","040503002001","混凝土支墩","1、名称：混凝土支墩\n2、混凝土强度等级：C25\n3、做法：参见国标10SS50\n4、部位：管道转弯处\n5、综合考虑含模板等\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m3",7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","040101002001","挖沟槽土方","1、土壤类别：综合类别，详见地质勘察报告\n2、挖土深度：2m以内\n3、综合土石方开挖，投标人自行考虑报价\n4、清单工程量为定额消耗量，含工作面及放坡系数\n5、本工程土石方指的是综合类土石方（包括但不限于土方、石方、红砂岩、沉积岩、夹石层、软土、淤泥等）\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m3",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","040103001001","回填方","1、材料种类：素土\n2、运距：投标人自行考虑运距，含取土场费用\n3、回填方式自行考虑，压实系数满足设计要求\n4、清单工程量为定额消耗量，含工作面及放坡系数\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m3",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","040103001002","回填方","1、材料种类：中粗砂\n2、运距：投标人自行考虑运距\n3、回填方式自行考虑，压实系数满足设计要求\n4、清单工程量为定额消耗量，含工作面及放坡系数\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m3",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","031006002001","稳压给水设备","1、类型：消防稳压泵\n2、规格、型号：详见图纸","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","031006002002","稳压给水设备","1、类型：消防增压泵\n2、规格、型号：详见图纸","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","030404016001","控制箱","1、名称：泵房控制箱\n2、型号、规格：详见图纸","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","031003003002","蝶阀","1、名称:手柄对夹式蝶阀\n2、型号、规格:DN65/80/100/150\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","个",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","040203005001","消防池渗漏维修","1、消防池内侧表面及基底清理；2、裂缝修补（沿裂缝两侧各10cm铲除抹灰层及砼层，深度15mm；刷界面剂，挂钢丝网；抹聚合物砂浆，厚15mm）3、涂抹防水砂浆（5mm厚）4、满铺4厚SBS改性沥青防水卷材；5、按SBS展开面计量；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求","m2",1000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","040203006001","破除及恢复","1、管道敷设所遇沥青道路、水泥道路、绿化、块料铺装、块料地面、围墙开孔洞、外墙开孔等等综合考虑管道敷设所遇所有状况，需要破除拆除开孔洞，综合考虑含破除拆除开孔洞垃圾清理等所有费用\n2、施工后需恢复原状，恢复做法需与原做法一致，做法需业主监理等确认，满足设计使用要求，综合考虑恢复费用\n3、以上内容均包含人工、机械、主材及辅材等一切费用，投标单位自行勘察现场，结合图纸，综合报价，决算不做调整","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"6.1 房建劳务招标清单1","index":5,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[56,0,56,6],[57,3,57,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：宁宣杭路段房屋维修改造",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011201001008","铺设SBS防水卷材","1、查找渗漏原因（含屋瓦拆除、表面清理、原防水卷材拆除等）；2、防渗漏水处理（含施工脚手架搭设拆除、晾晒、清底、铺设4mm厚SBS防水卷材、斜屋面与墙面交界面浇筑混凝土保护层等）；3、按SBS展开面计量","m2",600,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001009","屋面瓦更换","1、破损屋面瓦拆除清运；                         2、瓦品种、规格：水泥瓦30mm*25mm\n3、粘结层砂浆的配合比：1:3水泥砂浆","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除","1、拆除部位：天棚面龙骨及饰面；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",1980,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011605001002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",2475,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011610001003","门窗拆除","1、门窗洞口尺寸：详见图纸；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011614006002","家具、卫生洁具等拆除搬运至指定地点","1、家具、卫生洁具等拆除搬运；2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030701003001","空调保护性拆除及安装","1、空调拆除搬运至甲方制定地点，待施工完成后重新安装；\n2、包含铜管保护，空调加氟利昂，确保安装完成后正常使用","台",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011105006001","石塑地板","1、部位：宿舍\n2、粘结层厚度、材料种类：专用胶/底涂层\n3、面层材料品种、规格、颜色：5mm厚仿木纹石塑地板\n4、含砂浆自流平等其他为完成本项工作的所有内容\n5、其他：未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",1700,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","011105006002","块料踢脚线","1、部位：宿舍；2、5mm厚1:2水泥砂浆铺贴地砖踢脚线；3、含墙体开槽，收口打胶，切割倒角等；4、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m",2075,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011105006003","水电改造","1、部位：卫生间；2、建筑面积5m2，按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线缆、插座、插线盒等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011501008005","水电改造","1、部位：卧室、阳台；2、每间建筑面积25m2,按图纸重新布设管线，包括阳台接冷热水管及电线，规格符合图纸及规范要求；3、含水管、线管、线缆、开关、插座、插线盒等采购安装；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","011102003018","块料楼地面","1、部位：阳台、卫生间；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：亮面灰色防滑地砖，卫生间400*400*8mm、阳台600*600*9mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",1900,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍丙纶布防水+一遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011102001013","块料楼地面","1、部位：门槛；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011102001014","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",166,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","010903002001","墙面涂膜防水","1、防水膜品种：雨虹JS防水；\n2、防水高度：1.8m；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",1860,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011204003007","块料墙面","1、部位：卫生间、阳台；2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸400*800*7mm墙砖；3、瓷砖专用黏贴剂；4、专用美缝剂美缝；5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",1720,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011207001007","墙面乳胶漆","1、原有墙面涂料、抹灰层铲除，含建筑垃圾清理外运，运距综合考虑；2、基层处理；3、刮2遍腻子；4、1遍底漆，2遍乳胶漆；5、含成品保护、施工脚手架；6、其他未尽事宜:详见招标文件、设计图纸、节点大样、答疑、图集及符合相关规范要求。","m2",3000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","WB011302005002","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：0.8mm白色铝扣板2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",470,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011302001018","矿棉板吊顶","1、部位：走道、宿舍等\n2、吊顶形式：暗架开启式吊顶（平面）；3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸及图集12J502-2第B40；4、基层材料种类、规格：详见图纸及图集12J502-2第B405、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600","m2",1980,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","011406001005","天棚防水乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍防水无机涂料\n4、含脚手架搭设拆除；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010810003001","窗帘盒","1、窗帘盒材质、规格：9mm厚纸面石膏板；2、12mm厚阻燃板基层；3、30X30mm木方 防火涂料两度；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",396,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011501001006","窗帘","1、卧室窗帘;2、按实际使用面料的面积计量；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",594,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","010802001004","铝合金平开门","1、门代号及洞口尺寸：按门口实际尺寸；2、玻璃品种、厚度：双层油砂玻璃门4mm厚,防爆；3、门框材质：钛镁铝合金1.2mm厚；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",198,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","010807001002","铝合金门","1、窗类型：断热铝合金5+9A+5推拉门；2、发泡剂、密封胶满足图纸要求；3、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求；4、专业厂家制作、现场安装；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",340,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","010807001003","纱门纱窗更换","1、材质：铝合金；2、纱品种：金刚网；3、配套轨道滑轮更换维修","m2",180,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","011210003004","百叶窗","1、位置：阳台百叶窗；2、含施工脚手支架搭设、拆除；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011207001002","床头背景墙裙","1、名称：床头背景墙裙；\n2、基层材料种类、规格：木龙骨，12mm阻燃板；\n3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：木饰面、皮制软包；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",420,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011210003007","成品隔断","1、位置：淋浴隔断；2、边框材料种类、规格：不锈钢边框线条；3、玻璃品种、规格、颜色：8mm钢化玻璃；4、嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",297,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011505001001","浴室柜","1、部位：宿舍卫生间\n2、成品浴室柜，参考尺寸：1000*800*550mm\n3、含岩板台面、台下盆、龙头、智能镜、镜箱、储物柜、五金配件4、含拆除、安装等一起工作内容","组",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011505001002","风暖浴霸","1、部位：宿舍卫生间\n2、风暖、排气、照明三合一浴霸安装","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011505001002","坐便器","1、材质：陶瓷 ；\n2、组装形式：成套安装；3、虹吸式马桶；4、附件名称、数量：含五金配件、盖板、存水弯等所需的全部配件","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","011505001003","淋浴花洒","1、名称：成品淋浴器（冷热水）2、材质、规格：金属\n3、组装形式：成套安装（双花洒）4、附件名称、数量：含五金配、双花洒、水龙头等等所需的全部附件","套",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","011505001004","置物架","1、名称：卫生间置物架；2、材质、规格：304不锈钢、三层；3、组装形式：成套安装；4、附件名称、数量：含五金配件等所需的全部附件","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011505006001","毛巾杆(架)","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","011505008001","卫生纸盒","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢卫生纸盒；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","011501001008","阳台台盆","1、部位：阳台成品台盆\n2、304不锈钢\n3、详见设计图纸","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011501001009","阳台水龙头","1、材质、规格：铜合金，单把双控，冷热出水；2、含304不锈钢冷热水软管","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","011501001010","阳台柜台面","1、材料品种、规格、颜色：人造石，颜色自选；2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",180,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011501008004","柜体（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面\n2、包括鞋柜、衣柜、电视背景墙柜、储物柜、书桌、洗衣机柜、阳台吊柜，尺寸参照设计图纸，具体尺寸以现场实际为准；3、含柜体、门板、抽屉、五金件等；4、按长*高计量。","m2",1000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","WB011501001006","床箱（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面，1500*2000；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","WB011501001008","床头柜（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面，参考尺寸450*450；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011501001008","床垫（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、1500*2000*100床垫；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","011501001014","椅子（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、椅子；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011601001006","液晶电视机","1、液晶电视机43寸；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","011601001003","洗衣机","1、洗衣机,洗涤容量8kg；2、含洗衣机安装所有附属配件；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","011501001007","晾衣架","1、电动升降晾衣架，含照明、烘干、风干、杀毒杀菌；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯48W，600*600\n3、详见设计图纸","套",64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011501001011","平板灯","1、部位：卧室、走道\n2、LED平板灯28W，300*300\n3、详见设计图纸","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","011501001010","路缘石","1、位置：道路；2、材质：大理石；3、规格：单块950*200*150mm","m",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","011501001011","路缘石","1、位置：道路；2、材质：砼预制；3、规格：单块1000*200*100mm","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","011501001012","铺种草皮","1、草皮种类：矮生百慕大混播黑麦草，沙培草坪\n2、养护：一级养护，成活养护1个月，保存养护23个月\n3、坪床覆沙(厚度5-10cm)后压定整平,将草皮块或草皮卷以密铺法(即草皮间距为1-2cm)铺设\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2000,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"7.1 房建劳务招标清单1","index":6,"n_rows":133,"n_cols":10,"rows_kept":133,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[131,0,131,6],[132,3,132,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：宁宣杭路段新改扩建",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010101001001","平整场地","1、地表植物清除、表层杂物清理；2、场地清理、平整","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","010101001002","围墙拆除","1、铁艺栅栏围墙拆除；2、废旧建筑垃圾清运","m",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","010101004001","挖基坑土方","1、挖土深度：3m以内，含砼地坪破除\n2、弃土运距：自行考虑","m3",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010103001001","回填方","1、密实度要求：≥0.94\n2、部位：基础","m3",7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","010501001002","垫层","1、种类：级配碎石垫层\n2、厚度：根据设计图纸要求\n3、压实度：根据设计图纸要求","m3",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010501001002","垫层","1、混凝土种类：商品砼\n2、混凝土强度等级：C15\n3、含模板","m3",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","010501001003","柱基础","1、混凝土种类：商品砼\n2、混凝土强度等级：C30\n3、含模板","m3",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","010501001003","条形基础","1、混凝土种类：商品砼2、混凝土强度等级：C25；3、含模板","m3",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","010501001003","圈梁","1、混凝土种类：商品砼；2、混凝土强度等级：C25；3、含模板","m3",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","010501001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格：HRB400 按照设计所有规格钢筋","kg",1500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","010516002001","预埋铁件","1、柱脚垫板及螺栓","kg",500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","010401008001","填充墙","1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砌块；2、墙体厚度：详见设计文件；3、砂浆强度等级、配合比：M5.0S水泥砂浆；4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m3",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011201001001","墙面一般抹灰","1、底层厚度、砂浆配合比：8-10厚1：1:6水泥、白灰膏、砂子中层混合灰刮平扫毛；5-6厚1:05:2.5水泥、白灰膏、砂子混合灰罩面压光；满刮厚耐水腻子一道；\n2、面层厚度、砂浆配合比：白色乳胶漆\n3、具体做法：详见图纸、国03J104图集第58页内墙5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足","m2",62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011201001002","钢制栅栏","1、材质、规格、尺寸：镀锌钢管、三横梁，长3m*高1.8m，单方管断面尺寸50*50mm，黑色","m",36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","010603003002","钢管柱及钢管屋架","1、钢材品种、规格：Q235B钢材\n2、所有钢结构内外热镀锌处理；3、红丹防锈漆一道，醇酸防锈漆两道，醇酸磁漆两道\n3、具体做法详见图纸","t",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","010901002001","型材屋面","1、型材品种、规格：0.6mm厚彩钢板","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","010101002001","挖一般土方","1、地坪、水沟\n2、开挖深度符合设计要求\n3、弃土运距自行考虑","m3",45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011101001001","地面","1、200厚C25水泥混凝土\n2、200厚水泥稳定碎石垫层\n3、150厚级配碎石垫层\n4、素土夯实\n5、具体做法详见图纸","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030411001001","电力电缆","1、管线槽土方开挖；2、PPR线槽；3、4芯25平方铜芯电缆线；4、符合国家汽车充电桩相关标准","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030411001002","雨水管","1、材质规格：Φ110mmUPVC雨水管；2、具体做法详见图纸","m",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","030411001003","C25排水沟","1、材质规格：C25混凝土；2、具体做法详见图纸","m3",15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","030411001002","新能源汽车充电桩","机壳材质：钢材，规格参数：双枪，40KW直流快充，输入电压：三相AC380V，输出电压200-750V，最大输出功率40Kw，支持扫码","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","031004007001","感应式冲洗阀安装（小便器）","1.材质:304不锈钢面板\n2.规格、型号:(1)进水方式;上进下出。(2)交流电。(3)暗装。","套",52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","031001006001","塑料管PPR-DN15","1.安装部位:室内\n2.材质:PPR\n3.规格、压力等级:DN15\n4.连接形式:热熔","m",9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","031001006002","塑料管PPR-DN40","安装部位：室内\n材质：PPR\n规格：DN40\n连接方式：热熔","m",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","031001003001","不锈钢软管-DN15","1.安装部位:室内\n2.材质:304不锈钢软管\n3.规格、压力等级:DN15\n4.连接形式:螺纹连接","根",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","031003010001","管道转接头PPR-DN40与不锈钢软管","1.名称:管道转接头\n2.内容:PPR-DN40与不锈钢软管DN15","个",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","031003010003","管道转接头PPR-DN40与原管道","1.名称:管道转接头\n2.内容:PPR-DN40与原管道","个",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011207001001","墙面装饰板（阻燃板基层小便处)","1.基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层\n2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:国标1.2厚银色拉丝304不锈钢饰面","m2",44.7,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","030413001001","3#热镀锌角钢（小便）","1.名称:3#热镀锌角钢","t",0.402,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011612001001","原冲水阀拆除（小便）","1.内容:原冲水阀拆除","个",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011615001001","装饰板开孔（小便感应器）","1.部位:基层板及饰面板\n2.规格:感应器开孔","个",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","011615001002","装饰板开孔（小便冲水管）","1.部位:基层板及饰面板\n2.规格:冲水管开孔","个",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","031004014001","堵头DN15（小便）","1.名称:堵头\n2.型号、规格:DN15","个",72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","030408001006","电力电缆YJV-2*1(小便处）","1.名称:电力电缆\n2.规格:YJV -2*1\n3.敷设方式、部位:管内或线槽内","m",164,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","031004006002","感应式冲洗阀安装（蹲便处,含冲洗管）","1.材质:304不锈钢面板\n2.规格、型号:(1)进水方式;上进下出。 (2)自动感应加手动控制。(3)交流电。(4)暗装。(5)两段式感应冲水。","套",272,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","031001006004","塑料管PPR-DN32","1.安装部位:室内\n2.材质:PPR\n3.规格、压力等级:DN32\n4.连接形式:热熔","m",340,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","031003010005","管道转接头PPR-DN32与原管道","1.名称:管道转接头\n2.内容:PPR-DN32与原管道","个",272,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","031001006002","塑料管PPR-DN40","安装部位：室内\n材质：PPR\n规格：DN40\n连接方式：热熔","m",352,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011609002001","卫生间隔断拆除及恢复","1.隔断拆除\n2.隔断恢复（含必要配件）","m2",816,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","031003010003","管道转接头PPR-DN40与原管道","1.名称:管道转接头\n2.内容:PPR-DN40与原管道","个",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","031003005001","PPR截止阀,DN40","1.材质:PPR\n2.连接形式:螺纹","个",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","030408001001","电力电缆YJV-3*4","1.名称:电力电缆\n2.规格:YJV -3*4\n3.敷设方式、部位:管内或线槽内","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","030408001002","电力电缆YJV-2*1","1.名称:电力电缆\n2.规格:YJV -2*1\n3.敷设方式、部位:管内或线槽内","m",556,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011108003001","美缝改造","1.勾缝材料种类:选用环氧彩砂材质，颜色与现场地砖颜色匹配","m",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","011605002001","墙面砖拆除","墙面锯缝、墙面砖拆除","m2",474.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","030413002006","墙面开槽及修补140mm*100mm","1.开墙槽，垃圾清运","m",736.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","030413002007","地面开槽及修补140mm*100mm","1.开墙槽，垃圾清运","m",136,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","391005002005","块料墙面（防滑通体砖）","1.安装方式:水泥砂浆粘贴\n2.面层材料品种、规格、颜色:与原墙砖规格颜色一致","m2",474.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","390904003001","块料楼地面（防滑通体砖）","1.面层材料品种、规格、颜色:与原地面砖规格颜色一致","m2",102,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","030411001009","暗配刚性阻燃管-DN20","1.材质:刚性阻燃管\n2.规格:PC20\n3.配置形式:暗配","m",735.78,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","011612001004","原脚踏阀拆除","1.内容:原脚踏阀拆除","个",272,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","390103001001","服务区内拆除","1.满足本项目施工条件的原建筑所有拆除工作，包括但不限于墙面、顶面、地面及门窗、灯具、管线等拆除，投标人自行考察现场，自行报价，后期不予调整\n2.上行、下行各算一项\n3.清运建筑垃圾","项",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","390502013001","钢结构墙","1.钢结构墙必须满足建筑结构规范\n2.垂直方向8#镀锌槽钢连接100*100镀锌钢板，由8#膨胀螺栓预埋于顶地建筑结构，间隔1200mm\n3.水平方向20*30mm镀锌方管间距600mm\n4.双层12水泥板面挂铁丝网常规工艺涂刷白色无机涂料3遍\n5.浅灰色冰火板干挂饰面\n6.顶面注意切割，保留使用\n7.电动门处中空夹层预留电动门轨道空间,详参节点\n8.钢结构门头梁，梁底完成面标高2200MM钢结构顶部预埋需固定于楼板建筑结构","m2",26.9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","391103003001","天棚吊顶-防水石膏板（白色防水无机涂料）","1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙吊杆 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距≤1200x1200，吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢\n2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列主龙骨，50系列次龙骨，主龙骨中距≤1200,次龙骨中距400\n3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板\n4.油漆品种、刷漆遍数:腻子3遍、白色防水无机涂料3遍","m2",45.44,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","391008004001","墙面装饰板(成品浅灰色冰火板)","1.基层材料种类、规格:专用基层板结构胶安装\n2.面层材料品种、规格、颜色:6mm浅灰色冰火板\n3.配套安装60mm冰火板配套铝型材踢脚线\n4.配套安装1.2mm哑黑色或深咖色冰火板铝合金卡条","m2",168.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","390905001001","灰色2MM厚防滑塑胶地板","1.灰色2MM厚防滑塑胶地板\n2.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层向外延展200mm\n3.5厚自流平找平层\n4.素水泥砂浆结合层","m2",45.44,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","390904001001","卫生间门槛外地砖","1.地砖(10厚,干水泥擦缝或专用勾缝剂)\n2.30厚水泥砂浆粘结层\n3.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层向外延展200mm\n4.1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度依现场)","m2",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","390904001002","灰色石材门槛石","1.灰色石材门槛石\n15mm厚\n2.30厚水泥砂浆粘结层\n3.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水层向外延展200mm\n4.1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度依现场)\n5.安装带结构胶止水坎","m2",1.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","010805004001","成品电动移门","1.门代号及洞口尺寸:成品电动移门1000*2200mm\n2.20*30mm镀锌方管框架焊接,固定电动门机组及轨道,钢结构\n具体布置方式由施工单位现场深化","套",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","030404017002","PZ30配电箱","1.型号:铁质\n2.规格:半周长1.5m内\n3.安装方式:暗装","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","030404035001","防溅五孔插座","1.型号:安全防溅型 250V 16A","个",15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","WB030701004001","排气扇50W","1.安装形式:吊顶式          2.风量555m3/h","台",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","030412004001","LED筒灯","1.型号:12W 4500K色温 功率密度3W/m2\n2.规格:φ143","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","030404034001","三联暗开关","1.型号:安全型 250V 10A","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","030904005001","声光报警器","1.规格:SGJ-1","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","030404031001","呼叫按钮","呼叫按钮","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","WB030409007001","卫生间等电位LEB及等电位连接","1.材质:采用BV-1*4mm2铜线在地面内或墙内穿塑料管暗敷\n2.图集:等电位联结线与金属管道、金属构件等卫生设备的连接见15D502\n3.计量规则:每个LEB按1项计算","项",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","030411001005","镀锌钢管DN40","1.配置要求:暗配","m",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","030411001003","镀锌钢管DN20","1.配置要求:暗配","m",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","030411001001","PVC管DN20","1.规格:DN20\n2.配置要求:吊顶内敷设","m",64.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","030408001003","电力电缆WDZ-YJY-5*10","管内敷设","m",64.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","030411004003","电线WDZ-BYJ-2.5","1.配线形式:管内穿线","m",288.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["74","030411004004","电线WDZ-BYJ-4","1.配线形式:管内穿线","m",354.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","030411006002","接线盒","1.规格:86型\n2.安装形式:暗配","个",56,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["76","WB031002004001","剔堵槽沟","砖墙开槽、恢复","m",115,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","031001007001","钢塑复合管DN32","1.安装部位:给水立管\n2.材质:内外涂环氧（EP）复合管\n3.连接形式:螺纹","m",75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","031001006006","PPR冷水给水管DN32","1.安装部位:室内\n2.介质:冷水\n3.连接形式:热熔","m",35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["79","031001006007","PPR冷水给水管DN25","1.安装部位:室内\n2.介质:冷水\n3.连接形式:热熔","m",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80","031001006008","PPR冷水给水管DN20","1.安装部位:室内\n2.介质:冷水\n3.连接形式:热熔","m",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["81","031001006009","PPR冷水给水管DN15","1.安装部位:室内\n2.介质:冷水\n3.连接形式:热熔","m",62.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["82","031001006010","PPR热水给水管DN20","1.安装部位:室内\n2.介质:热水\n3.连接形式:热熔","m",25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["83","031001006011","PPR热水给水管DN15","1.安装部位:室内\n2.介质:热水\n3.连接形式:热熔","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["84","031004014003","地漏DN50","1.材质:UPVC","个",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["85","031001006012","UPVC排水管DE110","1.安装部位:室内\n2.介质:污水\n3.连接形式:粘接","m",95,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["86","031001006013","UPVC排水管DE75","1.安装部位:室内\n2.介质:污水\n3.连接形式:粘接","m",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["87","031001006014","UPVC排水管DE50","1.安装部位:室内\n2.介质:污水\n3.连接形式:粘接","m",25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["88","WB031002001001","成品管卡安装","给水管","个",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["89","031003001001","铜闸阀DN32","DN32","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90","031003001002","PPR截止阀DN32","DN32","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["91","031003001003","铜止回阀DN20","DN20","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["92","031003001005","自动排气阀DN20","DN20","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["93","031003013001","冷水表DN32","DN32","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["94","030702001001","矩形通风管道250*250","1.名称:镀锌钢板排气管道\n2.材质、厚度:镀锌钢板，δ=0.5\n3.规格、形状:矩形250*250\n4.接口形式:咬口","m2",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["95","030703007001","防雨百叶300*300（内设防虫网）","1.名称:防雨百叶风口\n2.规格:250*250，内设防虫网","个",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["96","010101007001","管沟土方","1.土壤类别:自行勘察\n2.管外径:DN100以内\n3.挖沟深度:2m以内\n4.回填要求: 夯填","m3",43.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["97","031004003001","无障碍洗手池","1.材质:陶瓷\n2.规格、类型:立柱式冷热水\n3.附件名称、数量:含所有配件、扶手","组",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["98","031004007004","无障碍小便器","1.材质:陶瓷\n2.规格、类型:挂式感应开关\n3.附件名称、数量:含所有配件、扶手","组",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["99","031004006003","无障碍坐便器","1.材质:陶瓷\n2.规格、类型:连体低水箱\n3.附件名称、数量:含所有配件、扶手","组",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100","031004009001","烘干器","烘干器","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["101","031006012001","电热水器","1.变频、镁棒免清洗\n2.容量：60L","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102","011505006001","挂衣钩","1.304不锈钢,长度不小于60cm,不少于5个挂钩","套",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103","030701003001","分体式空调器","1.型号:变频冷暖\n2.规格:KFR-35GW","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["104","WB010102005001","垃圾外运","运到服务区以外,运距自定，包含整个服务区垃圾外运","项",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["105","390302002001","标准砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖MU10\n2.墙体类型:240mm墙厚，与土壤接触的墙体\n3.砂浆强度等级:Mb10","m3",20.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["106","010101006001","墙面内装饰拆除","1、墙面装饰板、吸音材料及骨架拆除；2、清理外运、平整","m2",220,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["107","010101006002","块料拆除","1、木地板、地砖拆除；2、废旧建筑垃圾清运","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["108","010101006003","吊顶拆除","1、石膏板吊顶、灯具拆除，中央空调、音响等临时拆除保护；2、废旧建筑垃圾清运","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["109","010101006004","门窗拆除","1、门窗洞口尺寸：详见图纸；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；3、措施费等相关费用自行考虑；4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["110","010101006005","配电箱改造","1、名称：配电箱改造\n2、型号：配电箱、内部控开、保护装置全部更新；\n3、投标人自行勘查现场，根据现场需求改造配电箱，包括不限于以上所列的改造，确保通过验收和满足现场需求，投标人综合考虑报价，中标后不予调整\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["111","010101006006","配管","1、材质：JDG20\n2、配置要求：根据现场要求明敷或暗敷\n3、管道安装、接线盒、支撑架、开槽和恢复等\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",381,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["112","010101006007","配线","1、配线形式：穿管\n2、型号：ZR-BV-2.5mm2\n3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",784.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["113","010101006008","配线","1、配线形式：穿管\n2、型号：ZR-BV-4mm2\n3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",358,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["114","010101006009","插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、型号：10A\n3、安装方式：H=0.3m\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["115","010101006010","插座","1、名称：单相三孔暗插座\n2、型号：16A,壁式空调\n3、安装方式：H=2.0m\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["116","010101006011","照明开关","1、名称：双联暗开关\n2、型号：220V,10A\n3、安装方式：H=1.4m\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["117","010101006012","装饰灯","1、名称：嵌入式面板灯\n2、型号：LED,1x48W，600*600\n3、安装形式：嵌入\n4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","套",16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["118","010101006013","筒灯","1、部位：多功能厅\n2、铝制嵌入式，三色可调\n3、详见设计图纸","个",26,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["119","010101006014","条形LED灯","1、部位：餐厅\n2、条形LED平板灯嵌入式安装，150*7*4.5cm-40W含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["120","010101006015","接线盒、开关盒","1、名称：接线盒、开关盒\n2、材质：钢制\n3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["121","010101006016","石膏板吊顶","1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙丝杆 @900~1200mm（龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定）；2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列次龙骨 @300mm（C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接）；3、面层材料品种、规格、：双层9mm厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距；4、涂料种类：涂料另计；5、含施工脚手架；6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["122","010101006017","天棚防水乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍防水无机涂料\n4、含脚手架搭设拆除；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["123","010101006018","蜂窝铝板","1、面层材料品种、规格：900*1800蜂窝铝扣板；2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 ；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",260,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["124","010101006019","块料楼地面","1、部位：多功能厅；2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；3、面层材料品种、规格、颜色：操作间防滑地砖，餐厅灰色地砖，参考尺寸800*800*10mm；4、专用美缝剂美缝；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",320,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["125","010101006020","隔音饰面板装饰","1、种类：聚酯纤维吸音板、古铜拉丝不锈钢、黑钛金不锈钢、原木色木饰面\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",240,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["126","010101006022","金属窗","1、窗类型：断热铝合金5+9A+5推拉窗；2、发泡剂、密封胶满足图纸要求；3、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求；\n4、专业厂家制作、现场安装；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["127","010101006023","铺贴木地板（含钢制龙骨）","1、部位：多功能厅；2、面层材料品种、规格、颜色：强化复合木地板，厚度11-13cm；3、基层清理、防腐、防潮处理；4、方钢龙骨，5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"8.1 房建劳务招标清单1","index":7,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[11,0,11,6],[12,3,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：宁宣杭路段LOGO",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","10606012001","钢支架（“安徽交控集团”安装型钢）","1、项目特征：方管50*2.5；方管40*2.5；包含材料损耗；镀锌材料；\n2、工作内容：购买材料材料制作加工\n3、工作细节：钢结构材料运输到现场后，工人要根据预埋的点位进行焊接，裁切后安装加固并刷防锈漆。\n4、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","t",1.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","11508004002","“LOGO+安徽交控交集团”LED点阵字","1、字体厚度：50mm \n2、灯珠品牌：12V蓝景LED灯珠 （不做强制要求，但不能低于同品牌的质量标准）   \n3、2mm铝单板烤漆 （2遍烤漆制作）\n4、灯珠间距25mm  \n5、工作内容：购买材料、点阵字制作加工\n6、工作细节：铝单板、发光灯珠等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n7、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","m2",36.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","30404017002","发光字户外电源","1、电源：户外防雨电源，\n2、工作内容：购买材料、安装\n3、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n4、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","台",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","30404017001","控制箱","1、控制箱：不锈钢配电箱含空开、时控开关、交流接触器、漏电保护器、电涌保护器（地面配电箱，屋面分电箱）。\n2、定时器：定时器采购并安装。\n3、工作内容：购买材料、安装\n4、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n5、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","30408001001","电力电缆","1、铜芯全塑电力电缆;VV—3×6＋1×4规格；\n2、包含upvc阻燃穿线管（道口配电箱取电，不包含配电房至道口配电箱布线）；\n3、工作内容：购买材料、安装\n4、工作细节：电缆、电源、控制箱等材料运输到现场后，工人要根据点位进行焊接、安装，穿接好后安装加固。\n5、费用构成：报价中包含采购的材料费、采购运输费、运输损耗费用、材料的采购保管费用，含制作加工安装费、异地施工费等费用。","m",668,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","11703001006","建筑垂直运输（“LOGO+安徽交控交集团”LED点阵字）","1、建筑物建筑类型及结构形式：钢结构\n2、建筑物檐口高度、层数：15m以内\n3、工作内容：包括作业人员登高车、垂直吊装材料设备、人员登高安全防护、通行道路临时封闭等\n4、费用构成：报价中包含人工机械登高作业、道路封闭施工、登高安全防护等完成工作内容的所需的一切费用","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","10902001002","屋面卷材防水","1、防水处理（发光字背板钢架处区域拆除恢复）","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"10.1 房建劳务招标清单1","index":8,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[20,0,20,6],[21,3,21,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：峨山路收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010402001001","砌块墙","1、部位：地上砌体墙\n2、墙厚：200mm\n3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石砌块\n4、高度：3.6m以内\n5、砂浆强度级：M5.0混合砂浆\n6、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001001","墙面一般抹灰","1、墙体类型:墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011406001001","抹灰面油漆","1、部位：食堂墙面\n2、白色防潮无机涂料墙面\n3、第三遍防潮无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用\n喷涂。\n4、封闭底无机涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨。\n5、满刮三遍防水腻子\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂储藏间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","WB011501007001","墙面开洞","1、部位：详见设计图纸\n2、工作内容：包含各专业工程二次开洞、封堵、防水处理、微膨胀细石混凝土封堵及对原状的破坏及恢复，垃圾清运等\n3、其他：投标人综合考虑，自行报价，中标后不予调整\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","030108003001","轴流通风机","1、名称：壁式轴流风机（防爆型）\n2、规格：风量:1860m3/h 功率:60W\n3、外设钢丝防虫网\n4、其他：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030411004001","配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ4\n4、敷设方式：沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","030411001001","配管","1、名称：配管\n2、材质：PC\n3、规格、型号：DN25\n4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011501018001","货架","1、名称：不锈钢货架\n2、规格、型号：1200\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","组",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030701003001","冰箱","1、名称：双开门冰箱\n2、规格、型号：双开门冰箱\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","391603009001","净水器","1、名称：净水器\n2、通量：1000G\n3、包含开孔、安装所需相关配件，相关费用不再另行计价\n4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030113015001","过滤器","1、名称：前置过滤器\n2、通量：7T/h\n3、包含开孔、安装所需相关配件，相关费用不再另行计价\n4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","031301002001","空调外机移位","1、外机移位安装\n2、增加铜管\n3、室外挂墙安装（含支架）\n4、加制冷剂调试","个",27,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","010807001001","金属窗","1、窗材质：断热铝合金平开窗（异型定制）\n2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6\n3、含消防救援窗\n4、所有窗户均需外设纱窗\n5、五金材料、品种、规格：五金配件齐全（含一切相关辅材）\n6、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",320,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"11.1 房建劳务招标清单1","index":9,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[36,0,36,6],[37,3,37,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：珩琅山收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010402001001","砌块墙","1、部位：地上砌体墙\n2、墙厚：200mm\n3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石砌块\n4、高度：3.6m以内\n5、砂浆强度级：M5.0混合砂浆\n6、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",5.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001001","墙面一般抹灰","1、墙体类型:墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂储藏间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010507003001","现浇C25混凝土","1、部位：食堂地沟\n2、包含支模、养护等工作内容，相关工作不再另行计费\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",0.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011102003001","块料楼地面","1、部位：食堂储藏间\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑砖\n4、专用美缝剂美缝\n5、瓷砖样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010808001001","木质门带套","1、门代号及洞口尺寸：M1521\n2、实木门\n3、样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其它资料，满足设计及验收要求","m2",3.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030412001001","LED平板灯","1、部位：操作间、储藏间\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","WB011501007001","墙面开洞","1、部位：详见设计图纸\n2、工作内容：包含各专业工程二次开洞、封堵、防水处理、微膨胀细石混凝土封堵及对原状的破坏及恢复，垃圾清运等\n3、其他：投标人综合考虑，自行报价，中标后不予调整\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030108003001","轴流通风机","1、名称：壁式轴流风机（防爆型）\n2、规格：风量:1860m3/h 功率:60W\n3、外设钢丝防虫网\n4、其他：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","031008013001","油烟一体化设备","1、名称：油烟一体化设备\n2、原油烟机拆除后运送至发包人指定位置，相关费用不再另行计量.\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030408001001","电力电缆","1、名称：电力电缆\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：3*6\n4、敷设方式：含配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030411004001","配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ2.5\n4、敷设方式：沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030411001001","配管","1、名称：配管\n2、材质：PC\n3、规格、型号：DN20\n4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB011406001001","外墙真石漆","部位：外墙\n1、墙面一般抹灰20mm\n2、抗裂柔性耐水腻子刮平\n3、满刮两遍遍柔性耐水外墙腻子,打磨、养护\n4、封底涂料:抗碱封底涂料\n5、面层做法:真石漆","m2",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011612002001","卫生洁具拆除","1、卫生间内一切卫生洁具（包括但不限于马桶、花洒等）的拆除及恢复；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011302001001","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：300*300白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 \n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","011613001001","原灯具利旧","1、卫生间内原照明灯具的拆除及恢复。","套",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011605002001","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；4、满足建设单位及现场施工要求；5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",360,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","011101006001","水泥砂浆楼地面找平层","部位：卫生间\n1、最薄20mm厚水泥砂浆抹灰\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011102003002","块料楼地面","1、部位：卫生间；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：灰色防滑地砖300*300；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","011108001001","门槛石","1、部位：门槛；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","031004014001","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","011201001002","墙面一般抹灰","1、部位：内墙；\n2、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥砂浆找平层；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",280,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","010903002001","墙面涂膜防水","1、防水膜品种：雨虹JS防水；\n2、防水高度：1.8m；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",280,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011204003002","块料墙面","1、部位：卫生间；\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸300*600 颜色选样；\n3、瓷砖专用黏贴剂；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层；\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",280,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011505001001","定制洗漱台","1、材料品种、规格、颜色：大理石洗手台台面 （1750mm*550）\n2、原木色木饰面浴室柜\n3、支架、配件品种、规格：40*40x4mm镀锌方钢\n4、含原洗漱台拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料","组",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011505001002","洗脸盆","1、名称：洗脸盆\n2、组装形式：台式冷热水\n3、含冷热水龙头及相关配件\n4、含原洗脸盆拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","组",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011505001003","定制台镜柜","1、部位：卫生间\n2、镜面玻璃品种、规格：定制台镜柜\n3、含原镜面玻璃拆除外运、废料处理，相关费用不再另行计价\n4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","套",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","010802001001","金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：详见设计图纸\n2、门材质：成品磨砂长虹玻璃门\n3、玻璃品种、厚度：8mm厚长虹玻璃\n4、含原门拆除、筑垃圾外运及消纳\n5、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",28.56,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"12.1 房建劳务招标清单1","index":10,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[23,0,23,6],[24,3,24,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：南陵西收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010402001001","砌块墙","1、部位：地上砌体墙\n2、墙厚：200mm\n3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石砌块\n4、高度：3.6m以内\n5、砂浆强度级：M5.0混合砂浆\n6、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",4.2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001001","墙面一般抹灰","1、墙体类型:墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂储藏间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010507003001","现浇C25混凝土","1、部位：食堂地沟\n2、包含支模、养护等工作内容，相关工作不再另行计费\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",0.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011102003001","块料楼地面","1、部位：食堂储藏间\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑砖\n4、专用美缝剂美缝\n5、瓷砖样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010808001001","木质门带套","1、门代号及洞口尺寸：M1521\n2、实木门\n3、样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其它资料，满足设计及验收要求","m2",3.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030412001001","普通灯具","1、部位：操作间、储藏间\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","031008013001","油烟一体化设备","1、名称：油烟一体化设备\n2、规格、型号：\n3、原油烟机拆除后运送至发包人指定位置，相关费用不再另行计量.\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030408001001","电力电缆","1、名称：电力电缆\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：3*6\n4、敷设方式：含配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030411004001","配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ2.5\n4、敷设方式：沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030411001001","配管","1、名称：配管\n2、材质：PC\n3、规格、型号：DN20\n4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030701003001","冰箱","1、名称：双开门冰箱\n2、规格、型号：双开门冰箱\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","391603009001","净水器","1、名称：净水器\n2、通量：1000G\n3、包含开孔、安装所需相关配件，相关费用不再另行计价\n4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","011505001001","定制洗漱台","1、材料品种、规格、颜色：大理石洗手台台面 （1750mm*550）\n2、原木色木饰面浴室柜\n3、支架、配件品种、规格：40*40x4mm镀锌方钢\n4、含原洗漱台拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料","组",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011505001002","洗脸盆","1、名称：洗脸盆\n2、组装形式：台式冷热水\n3、含冷热水龙头及相关配件\n4、含原洗脸盆拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","组",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011505001003","定制台镜柜","1、部位：卫生间\n2、镜面玻璃品种、规格：定制台镜柜\n3、含原镜面玻璃拆除外运、废料处理，相关费用不再另行计价\n4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","套",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030701003002","空调器","1、挂壁式，1.5P，变频，一级能效；2、含配套的所有安装附属配件","台",9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"13.1 房建劳务招标清单1","index":11,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[7,0,7,6],[8,3,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：南陵西养护工区",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","030404017001","配电箱","1、名称：配电箱N\n2、包含拆除原配电箱，新配电箱内配套空气开关等电子元器件\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","030411004001","原管配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：BYJ2.5\n4、敷设方式：拆除旧线、沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",2200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","030411004002","原管配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ2.5\n4、敷设方式：拆除旧线、沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",400,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"14.1 房建劳务招标清单1","index":12,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[24,0,24,6],[25,3,25,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：南陵东收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010402001001","砌块墙","1、部位：地上砌体墙\n2、墙厚：200mm\n3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石砌块\n4、高度：3.6m以内\n5、砂浆强度级：M5.0混合砂浆\n6、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",4.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011201001001","墙面一般抹灰","1、墙体类型:墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂储藏间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010507003001","现浇C25混凝土","1、部位：食堂地沟\n2、包含支模、养护等工作内容，相关工作不再另行计费\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",0.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011102003001","块料楼地面","1、部位：食堂储藏间\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色防滑砖\n4、专用美缝剂美缝\n5、瓷砖样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010808001001","木质门带套","1、门代号及洞口尺寸：M1521\n2、实木门\n3、样品需甲方确认后实施，满足建设单位及设计要求，具体以现场实际为准\n4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其它资料，满足设计及验收要求","m2",3.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030412001001","普通灯具","1、部位：操作间、储藏间\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","WB011501007001","墙面开洞","1、部位：详见设计图纸\n2、工作内容：包含各专业工程二次开洞、封堵、防水处理、微膨胀细石混凝土封堵及对原状的破坏及恢复，垃圾清运等\n3、其他：投标人综合考虑，自行报价，中标后不予调整\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030108003001","轴流通风机","1、名称：壁式轴流风机（防爆型）\n2、规格：风量:1860m3/h 功率:60W\n3、外设钢丝防虫网\n4、其他：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","031008013001","油烟一体化设备","1、名称：油烟一体化设备\n2、规格、型号：\n3、原油烟机拆除后运送至发包人指定位置，相关费用不再另行计量.\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030408001001","电力电缆","1、名称：电力电缆\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：3*6\n4、敷设方式：含配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030411004001","配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ2.5\n4、敷设方式：沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030411001001","配管","1、名称：配管\n2、材质：PC\n3、规格、型号：DN20\n4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","030701003001","电热水器","1、名称：储热式电热水器\n2、型号、容积：60L\n3、包含安装所需相关配件，相关费用不再另行计价\n4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","台",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","391603009001","净水器","1、名称：净水器\n2、通量：1000G\n3、包含开孔、安装所需相关配件，相关费用不再另行计价\n4、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","030411004002","配线","1、名称：配线\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：WDZB-BYJ4\n4、敷设方式：沿配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",650,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030411001002","配管","1、名称：配管\n2、材质：PC\n3、规格、型号：DN20\n4、敷设方式：砖、混凝土结构暗配\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",210,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030404035002","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",42,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"15.1 房建劳务招标清单1","index":13,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[27,0,27,6],[28,3,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：三山收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011302001001","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：300*300白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 \n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",195,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","030412001001","LED平板灯","1、部位：操作间、储藏间\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011505001001","定制打菜台(甲方采购，负责安装）","1、部位：食堂就餐区\n2、种类、规格：定制天然大理石台面，长*宽*高：7200*1000*800\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",1,{"v":47460,"d":"47460.00"},{"v":47460,"d":"47460.00"},{"v":16611,"d":"16611.00"},{"v":16611,"d":"16611.00"}]
["4","011612002001","家具、电器、卫生洁具等搬迁与恢复","1、宿舍楼公共洗衣房内的家具、电器、卫生洁具等搬迁、保管及装修完毕后的原装恢复","间",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011302001002","铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：600*600 白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨\n3、含原天棚面龙骨及饰面的拆除、建筑垃圾外运及消纳\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",156,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","030412001002","LED平板灯","1、部位：操作间、储藏间\n2、600*600LED平板灯安装，含拆除旧灯具，安装新灯具等其他一切工作内容","套",18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","011605002001","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；\n2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",350,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂储藏间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600白色墙砖\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",350,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030411004001","隐蔽水电改造","1、部位：洗衣房；\n2、建筑面积26m2,按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；\n3、含水管、线缆、插线盒等采购安装；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",156,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","011612002002","电器、卫生洁具等搬迁与恢复","1、宿舍卫生间内的电器（电热水器）、卫生洁具（花洒龙头）等搬迁、保管及装修完毕后的原装恢复","间",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011605002002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；\n2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",575,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011101006001","水泥砂浆楼地面找平层","部位：卫生间\n1、最薄20mm厚水泥砂浆抹灰\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",115,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011201001001","墙面一般抹灰","1、部位：内墙；\n2、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥砂浆找平层；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",460,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：2400mm；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",575,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011102003001","块料楼地面","1、部位：卫生间；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：滑地砖300*300 颜色选样；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",94,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011102003002","淋浴间底座","1、部位：淋浴间石材底座（卫生间）\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色大理石拉槽\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","011204003002","块料墙面","1、部位：卫生间；\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：参考尺寸300*600 颜色选样；\n3、瓷砖专用黏贴剂；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层；\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",460,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011108001001","门槛石","1、部位：门槛；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",4.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","031004014001","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","030411004002","隐蔽水电改造","1、部位：卫生间；\n2、建筑面积5m2,按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；\n3、含水管、线缆、插线盒等采购安装；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","030404034002","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":47460,"d":"47460.00"},null,{"v":16611,"d":"16611.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"16.1 房建劳务招标清单1","index":14,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[7,0,7,6],[8,3,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：增设停车棚",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","010606012001","膜结构车棚","1、土方开挖\n2、基础换填\n3、C15混凝土垫层\n4、C30混凝土基础\n5、车棚钢结构制作安装\n6、车棚膜结构采购安装\n7、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求\n8、计量按膜结构车棚在地面正投影面积进行计算。","m2",712.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","040204001001","停车位花砖恢复","1、对因施工造成的停车位花砖进原状恢复；\n2、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",150,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","040203006001","沥青混凝土","1、对因施工造成的停车位沥青路面进行原状恢复；\n2、具体详见现场、图集、招标文件、招标文件补遗、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收及使用要求","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"17.1 房建劳务招标清单1","index":15,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[83,0,83,6],[84,3,84,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：横岗收费站",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011612002001","设备拆除搬迁及恢复","1、宿舍卫生间内的电器（电热水器）、卫生洁具（花洒龙头）等搬迁、保管及装修完毕后的原装恢复","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011601001001","砖砌体拆除","1、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。","m3",0.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","010402001001","砌块墙","1、部位：地上砌体墙\n2、墙厚：200mm\n3、砌块品种、规格、强度级：煤矸石砌块\n4、高度：3.6m以内\n5、砂浆强度级：M5.0混合砂浆\n6、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m3",0.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011201001001","墙面一般抹灰","1、墙体类型:墙（柱）面\n2、底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛","m2",4.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011608001001","铲除油漆面","1、铲除部位名称：基层墙体；\n2、拆除内容：原有墙面涂料、抹灰层铲除，厚度综合考虑；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",450,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011406001001","抹灰面油漆","1、部位：食堂墙面\n2、白色防潮无机涂料墙面\n3、第三遍防潮无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用\n喷涂。\n4、封闭底无机涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨。\n5、满刮三遍防水腻子\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",450,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","010808001001","木质门带套","1、门代号及洞口尺寸：M1521\n2、实木门\n3、原门拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n4、未尽事宜详见图纸、图集、规范等其它资料，满足设计及验收要求","m2",6.3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011207001001","墙面装饰板","1、部位：餐厅墙裙\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚原木色竹木纤维板\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","011502001001","金属装饰条","1、部位：餐厅墙裙\n2、2公分黑色不锈钢卡条\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",54,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011105006001","金属踢脚线","1、部位：餐厅墙裙\n2、2公分黑色不锈钢卡条\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m",54,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011605002001","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；\n2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","011302001001","石膏板吊顶","1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙丝杆 @900~1200mm（龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定）；\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列次龙骨 @300mm（C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接）；\n3、面层材料品种、规格、：双层9mm厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距；\n4、涂料种类：涂料另计；\n5、原吊顶拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011406001002","天棚乳胶漆","1、基层处理；\n2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍无机涂料；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011302001002","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：300*300白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 \n3、原吊顶拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",31,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011101006001","水泥砂浆楼地面找平层","部位：卫生间\n1、最薄20mm厚水泥砂浆抹灰\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",31,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","011102003001","块料楼地面","1、食堂\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层\n3、面层材料品种、规格、颜色：300*300 防滑砖\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",31,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011204003001","块料墙面","1、部位：后堂、洗衣房\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",67,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011102003002","块料楼地面","1、餐厅、包厢\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：5厚聚合物水泥砂浆结合层\n3、面层材料品种、规格、颜色：800*800砖，面颜色选样\n4、具体做法：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030412001001","LED平板灯","1、名称：食堂300*300 LED平板灯\n2、型号、规格：LED，16W\n3、灯具安装方式需满足装饰要求\n4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030412001002","普通灯具","1、名称：嵌入式筒灯\n2、型号：LED,1X8W\n3、安装方式：嵌入式\n4、其他：含开孔，描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","011201001002","墙面一般抹灰","部位：食堂后厨\n1、20mm厚水泥砂浆抹灰\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010903002001","墙面涂膜防水","部位：食堂\n防水膜品种：1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层\n上翻高度：厨、卫和有防水要求的楼板须设防水层,防水层沿四周墙面上翻300,盥洗池盆等用水处墙面上翻1200,淋浴间等有水喷溅到的墙面上翻2000。","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011505001001","一体式洗漱台","1、整体洗漱台\n2、食堂洗衣房\n3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足设计及验收要求","套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","030701003001","洗衣机","1、洗衣机,洗涤容量8kg；\n2、食堂洗衣房\n2、含洗衣机安装所有附属配件；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","010802001001","金属门（洗衣房）","1、门名称、代号及洞口尺寸：M0821\n2、门材质：铝合金玻璃平开门\n3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足设计及验收要求","m2",1.8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","030411004001","水电改造","1、部位：食堂；\n2、按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；包含设备电缆，电箱\n3、含水管、线缆、插线盒等采购安装；\n4、按食堂建筑面积（长*宽）计量；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",160,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","010507003001","食堂地沟改造","1、断面尺寸：净空250*250\n2、篦子种类：不锈钢材质篦子\n3、基础垫层：150厚10-40卵石灌M2.5混合砂浆；\n4、沟壁：10cm厚C25混凝土+铺贴地砖；\n5、沟底：10cm厚C25混凝土+铺贴地砖；\n6、排污进出口清理疏通外运.","m",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011605002002","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；\n2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",285,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011612002002","家具、卫生洁具等拆除搬运至指定地点","1、家具、卫生洁具等拆除搬运；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","间",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011612002003","空调保护性拆除及安装","1、家具、卫生洁具等拆除搬运；\n2、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n3、措施费等相关费用自行考虑；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","台",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011608002001","墙面乳胶漆及腻子拆除","1、铲除部位名称：基层墙体；\n2、拆除内容：原有墙面涂料、抹灰层铲除，厚度综合考虑；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",672,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011101006002","水泥砂浆楼地面找平层","部位：卫生间\n1、最薄20mm厚水泥砂浆抹灰\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1、涂膜厚度、遍数：二遍雨虹JS防水1.5；\n2、上翻高度：300mm；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",80,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","011102003003","淋浴间底座","1、部位：淋浴间石材底座（卫生间）\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色大理石拉槽\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011102003004","块料楼地面","1、部位：卫生间；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：滑地砖300*300 颜色选样；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","011108001001","门槛石","1、部位：门槛；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",2.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","031004014001","地漏","1、部位：宿舍卫生间\n2、DN50不锈钢地漏","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011201001003","墙面一般抹灰","1、部位：内墙；\n2、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥砂浆找平层；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",235,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","010903002002","墙面涂膜防水","1、防水膜品种：雨虹JS防水；\n2、防水高度：2.4m；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",235,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011204003002","块料墙面","1、部位：卫生间\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",235,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","011302001003","石膏板吊顶","1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙丝杆 @900~1200mm（龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定）\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列次龙骨 @300mm（C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接）\n3、面层材料品种、规格、：双层9mm厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距\n4、涂料种类：涂料另计\n5、原吊顶拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",336,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","011406001003","天棚乳胶漆","1、基层处理；2、刮2遍腻子；\n3、1遍底漆，2遍无机涂料；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料。","m2",336,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011406001004","抹灰面油漆","1、部位：宿舍墙面\n2、白色防潮无机涂料墙面\n3、第三遍防潮无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用\n喷涂。\n4、封闭底无机涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨。\n5、满刮三遍防水腻子\n6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",672,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","010810002001","木窗帘盒","1、窗帘盒材质、规格：9mm厚纸面石膏板；\n2、12mm厚阻燃板基层；\n3、30X30mm木方 防火涂料两度；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m",56,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011302001004","卫生间铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：300*300白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨 \n3、原吊顶拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","010810001001","窗帘","1、卧室窗帘，含窗帘布、窗帘杆及安全所有附属配件;\n2、按实际使用面料的面积计量,1.5折叠率；\n3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",220,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","010808001002","木质门带套","1、免漆木饰面成品单扇门（1000*2100）安装；\n2、门整套五金、门锁、门套安装；","m2",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","010802001002","金属门","1、门名称、代号及洞口尺寸：详见设计图纸\n2、门材质：成品磨砂长虹玻璃门\n3、玻璃品种、厚度：8mm厚长虹玻璃\n4、含原门拆除、筑垃圾外运及消纳\n5、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",24,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011210003001","成品淋浴隔断","1、淋浴隔断\n2、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","011505001002","定制洗漱台","1、材料品种、规格、颜色：大理石洗手台台面 （1750mm*550）\n2、原木色木饰面浴室柜\n3、支架、配件品种、规格：40*40x4mm镀锌方钢\n4、含原洗漱台拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料","组",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","011505001003","洗脸盆","1、名称：洗脸盆\n2、组装形式：台式冷热水\n3、含冷热水龙头及相关配件\n4、含原洗脸盆拆除外运至发包人指定位置，相关费用不再另行计价\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","组",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","011505010001","定制台镜柜","1、部位：卫生间\n2、镜面玻璃品种、规格：定制台镜柜\n3、含原镜面玻璃拆除外运、废料处理，相关费用不再另行计价\n4、未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","030701003002","风暖浴霸","1、部位：宿舍卫生间\n2、风暖、排气、照明三合一浴霸安装","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","031004006001","坐便器","1、材质：陶瓷 ；\n2、组装形式：成套安装；3、虹吸式马桶；4、附件名称、数量：含五金配件、盖板、存水弯等所需的全部配件","组",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","030701003003","淋浴花洒","1、名称：成品淋浴器（冷热水）\n2、材质、规格：金属\n3、组装形式：成套安装（双花洒）\n4、附件名称、数量：含五金配、双花洒、水龙头等等所需的全部附件","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","011505002001","置物架","1、名称：卫生间置物架；\n2、材质、规格：304不锈钢、三层；\n3、组装形式：成套安装；\n4、附件名称、数量：含五金配件等所需的全部附件","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","011505006001","毛巾架","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","011505008001","卫生纸盒","1、材料品种、规格、颜色：不锈钢卫生纸盒；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","WB011501001001","柜体（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面\n2、包括鞋柜、衣柜、电视背景墙柜、储物柜、书桌、洗衣机柜、阳台吊柜，尺寸参照设计图纸，具体尺寸以现场实际为准；3、含柜体、门板、抽屉、五金件等；4、按长*高计量。","m2",322,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","011207001002","墙面装饰板","1、部位：宿舍床背板\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm原木色木饰面，\n3、其他：未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m2",75.6,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","WB011501001002","床头柜（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、满足业主要求\n2、其他：未尽事宜详见施工图纸、补遗、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","WB011501001003","床箱（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、免漆木饰面，1200*2000；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","WB011501001004","床垫（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、1200*2000*100床垫；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","WB011501001005","椅子（为不报价甲供材料和设备，甲方安排施工）","1、椅子；\n2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","030411004002","隐蔽水电改造","1、部位：卫生间、宿舍；\n2、建筑面积27.4m2,按图纸重新布设水管、电线，规格符合图纸及规范要求；\n3、含水管、线缆、插线盒等采购安装；\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",385,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","030404034001","单联开关","1、名称：单联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","030404034002","双联开关","1、名称：双联开关\n2、规格、型号：220V,10A\n3、安装方式：底边距地1.4m暗装\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",42,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","030404035001","安全型五孔暗插座","1、名称：安全型五孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",210,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","030404035002","三孔暗插座","1、名称：三孔暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","030404035003","USB暗插座","1、名称：USB暗插座\n2、规格、型号：10A\n3、安装形式：安装高度见插座图纸标注\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","030411004003","弱电改造","1、名称：与原有楼层弱电箱\n对接\n2、型号：若原有楼层弱电箱\n有接口，则利用原接口；若\n原有楼层弱电箱无接口，则\n新增交换机","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","030404019001","面板","1、名称：电话+网络单孔信\n息点\n2、型号：86系列\n3、安装方式：H=0.3m\n4、其他：具体详见图纸、图\n集、答疑、招标文件、政府","个",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","030411004004","配线","1、配线形式：穿管\n2、型号：UTP-6\n3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","m",650,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["74","030411001001","配管","1、材质：PC16\n2、配置要求：根据现场要求明敷或暗敷\n3、管道安装、接线盒、支撑架、开槽和恢复等\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",220,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","030412001003","普通灯具","1、名称：卧室吸顶灯\n2、型号、规格：LED，16W\n3、灯具安装方式需满足装饰要求\n4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["76","030412001004","普通灯具","1、名称：卫生间300*300嵌入LED平板灯\n2、型号、规格：LED，16W\n3、灯具安装方式需满足装饰要求\n4、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","030412001005","普通灯具","1、名称：暗装筒灯\n2、型号：LED,14W\n3、含开孔\n4、灯具安装方式需满足装饰要求\n5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","030412001006","普通灯具","1、名称：壁灯\n2、型号：LED,12W，4000K\n3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、\n政府相关文件及规范等其他资料","套",28,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["79","010807001001","金属窗","1、窗代号及洞口尺寸：C2122\n2、窗类型：断热铝合金窗6中透光Low-E+12A+6型\n3、发泡剂、密封胶满足图纸要求\n4、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求\n5、专业厂家制作、现场安装\n6、原窗拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]

{"sheet":"18.1 房建劳务招标清单1","index":16,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9],[19,0,19,6],[20,3,20,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：横岗养护工区",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
["1","011302001001","铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：600*600 白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨\n3、含原天棚面龙骨及饰面的拆除、建筑垃圾外运及消纳\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","030412001001","普通灯具","1、名称：600*600LED平板灯\n2、型号、规格：LED，16W\n3、灯具安装方式需满足装饰要求\n4、含原灯具拆除、建筑垃圾外运及消纳\n5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","010807001001","金属窗","1、窗代号及洞口尺寸：C2126\n2、窗类型：断热铝合金窗6中透光Low-E+12A+6型\n3、发泡剂、密封胶满足图纸要求\n4、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求\n5、专业厂家制作、现场安装\n6、原窗拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",9,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011614002001","原灶台拆除","1、部位：食堂\n2、原灶台拆除\n3、垃圾清运\n4、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","WB011501001001","操作台","1、名称：不锈钢操作台\n2、规格、型号：1.8m\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","组",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011605002001","块料拆除","1、拆除的基层类型：结合层及找平层拆除至结构层，拆除厚度综合考虑；\n2、饰面材料种类：原地面砖、墙面砖、踢脚线拆除，综合考虑多次拆除费用；\n3、含建筑垃圾外运及消纳，运距综合考虑；\n4、满足建设单位及现场施工要求；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",70,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","011102003001","块料楼地面","1、部位：食堂；\n2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；\n3、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖300*300 颜色选样；\n4、专用美缝剂美缝；\n5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。","m2",40,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","011204003001","块料墙面","1、部位：食堂\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600 颜色选样\n3、瓷砖专用黏贴剂\n5、专用美缝剂美缝\n6、结合层材料种类：20mm厚水泥砂浆找平层\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","031008013001","油烟一体化设备","1、名称：油烟一体化设备\n2、原油烟机拆除后运送至发包人指定位置，相关费用不再另行计量.\n3、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",1.5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030408001001","电力电缆","1、名称：电力电缆\n2、材质：铜芯\n3、规格、型号：3*6\n4、敷设方式：含配管穿线敷设\n5、其他未尽事宜详见设计图纸、说明及相关文件要求。","m",30,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","010807001002","金属窗","1、窗代号及洞口尺寸：C2126\n2、窗类型：断热铝合金窗6中透光Low-E+12A+6型\n3、发泡剂、密封胶满足图纸要求\n4、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求\n5、专业厂家制作、现场安装\n6、原窗拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",32.4,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","010807001003","金属窗","1、窗代号及洞口尺寸：C2126\n2、窗类型：断热铝合金窗6中透光Low-E+12A+6型\n3、发泡剂、密封胶满足图纸要求\n4、门窗玻璃、安全玻璃选用符合设计要求\n5、专业厂家制作、现场安装\n6、原窗拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010802001001","全玻自由门","1、全玻自由门\n2、含锁具等配件\n3、原门拆除、废料外运均包含在内，不另行计价\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011302001002","铝扣板吊顶","1、面层材料品种、规格：600*600 白色铝扣板\n2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列主龙骨,L型收边龙骨\n3、含原天棚面龙骨及饰面的拆除、建筑垃圾外运及消纳\n4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030412001002","普通灯具","1、名称：600*600LED平板灯\n2、型号、规格：LED，16W\n3、灯具安装方式需满足装饰要求\n4、含原灯具拆除、建筑垃圾外运及消纳\n5、未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料","套",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,null,"","","","",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},"","","","","","",""]