{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["室内石材采购及安装","室外石材采购"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"室内石材采购及安装","index":0,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,14],[2,1,12,1],[13,1,33,1],[34,1,41,1],[42,1,42,10],[43,0,43,14]]}
["报价清单（室内部分）"]
["序列","施工部位1","石材编号","材料名称","项目明细","项目特征","数量","单位","含税材料单价（元)","含税安装单价（元)","全费用含税单价（元）","含税材料合价（元)","含税安装合价（元)","全费用含税合价（元）","备注"]
[1,"地面(-7.600mm)场馆区","ST-203","奥特曼灰","电梯厅地面","                 1.面层：17mm厚奥特曼灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                    6、 安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":56,"d":"56.00"},"m²",null,null,{"$f":"I3+J3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"J3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"K3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,null,"ST-202","宝格丽棕","电梯厅地面波打线","1.面层：17mm厚宝格丽棕石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                6、 安装费含税单价上限161元/㎡",{"v":5,"d":"5.00"},"m²",null,null,{"$f":"I4+J4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I4*G4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"J4*G4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"K4*G4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,null,"ST-208","玛雅灰","男更衣室地面","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。             \n6、 安装费含税单价上限102.5元/㎡",{"v":26,"d":"26.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房拉槽板","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。             6、 安装费含税单价上限105.94元/㎡",{"v":3.5,"d":"3.50"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房挡水条","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              6、 安装费含税单价上限50元/m",{"v":2.7,"d":"2.70"},"m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,null,"ST-210","雅士白","男更衣室台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":2.3,"d":"2.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,null,"ST-208","玛雅灰","女更衣室地面","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。               6、 安装费含税单价上限102.5元/㎡",{"v":19.8,"d":"19.80"},"m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房拉槽板","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              6、 安装费含税单价上限105.94元/㎡",{"v":3.8,"d":"3.80"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房挡水条","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。             6、 安装费含税单价上限50元/m",{"v":2.9,"d":"2.90"},"m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,null,"ST-210","雅士白","女更衣室台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明       6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":1.9,"d":"1.90"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,null,"ST-205","白玉兰","电梯厅墙面","1.面层：25mm厚白玉兰石材; \n2.龙骨：国标80*60*5mm热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、热镀锌方管连接件背栓等\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.300*300*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。                                         8、 安装费含税单价上限192.09元/㎡",{"v":132,"d":"132.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"地面(-4.000mm)场馆区","ST-201","白玉兰","窗台","1.面层：17mm厚白玉兰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6、 安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":27.5,"d":"27.50"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,null,"ST-203","奥特曼灰","接待室地面","1.面层：17mm厚奥特曼灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              6、 安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":188,"d":"188.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,null,"ST-202","宝格丽棕","接待室地面波打线","1.面层：17mm厚宝格丽棕石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。               6、 安装费含税单价上限161元/㎡",{"v":35,"d":"35.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,null,"ST-203","奥特曼灰","走道休息厅","1.面层：17mm厚奥特曼灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                   6、 安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":205,"d":"205.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,null,"ST-208","玛雅灰","男更衣室地面","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。 6、 安装费含税单价上限102.5元/㎡",{"v":69,"d":"69.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,null,"ST-208","玛雅灰","男淋浴房拉槽板","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6、 安装费含税单价上限105.94元/㎡",{"v":9.9,"d":"9.90"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房挡水条","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                  6、 安装费含税单价上限50元/m",{"v":8.4,"d":"8.40"},"m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,null,"ST-210","雅士白","男更衣室台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":3.3,"d":"3.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,null,"ST-208","玛雅灰","女更衣室地面","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              6、 安装费含税单价上限102.5元/㎡",{"v":47.3,"d":"47.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,null,"ST-208","玛雅灰","女淋浴房拉槽板","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6、 安装费含税单价上限105.94元/㎡",{"v":7.8,"d":"7.80"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,null,"ST-208","玛雅灰","淋浴房挡水条","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6、 安装费含税单价上限50元/m",{"v":6.8,"d":"6.80"},"m",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,null,"ST-210","雅士白","女更衣室台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n",{"v":5.9,"d":"5.90"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,null,"ST-208","玛雅灰","VIP更衣室地面","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              6、 安装费含税单价上限102.5元/㎡",{"v":66,"d":"66.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,null,"ST-208","玛雅灰","VIP淋浴房拉槽板","1.面层：17mm厚玛雅灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                6、 安装费含税单价上限105.94元/㎡",{"v":7.7,"d":"7.70"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,null,"ST-210","雅士白","VIP更衣室台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":3.9,"d":"3.90"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,null,"ST-210","雅士白","公用男卫台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":2.7,"d":"2.70"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,null,"ST-210","雅士白","公用女卫台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":2.3,"d":"2.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,null,"ST-209","法国木纹石","泳池柱子墙面","1.面层：25mm厚法国木纹石材; \n2.龙骨：国标80*60*5mm热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、热镀锌方管连接件背栓等\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.300*300*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。                              8、 安装费含税单价上限262.85元/㎡",{"v":768,"d":"768.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,null,"ST-201","白玉兰","休息厅和走道墙面","1.面层：25mm厚白玉兰石材; \n2.龙骨：国标80*60*5mm热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、热镀锌方管连接件背栓等\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.300*300*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。                            8、 安装费含税单价上限270.87元/㎡",{"v":770,"d":"770.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,null,"ST-207","莎安娜","VIP更衣室墙面","1.面层：17mm厚沙莎安娜石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6、 安装费含税单价上限187.54元/㎡",{"v":64,"d":"64.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,null,"ST-210","雅士白","接待台","1.面层：17mm厚透光石\n2.进口六面防护（司康防护液）；                    \n3.石材镜面处理                                 4.成品保护，详见做法节点图及物料说明           6、 安装费含税单价上限160.29元/㎡",{"v":14.6,"d":"14.60"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"地面(+0.000mm)场馆区","ST-203","奥特曼灰","休息大厅地面","1.面层：17mm厚奥特曼灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。             \n6.安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":255,"d":"255.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,null,"ST-202","宝格丽棕","休息大厅地面波打线","1.面层：17mm厚宝格丽棕石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。                 6.安装费含税单价上限161元/㎡",{"v":25.3,"d":"25.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,null,"ST-203","奥特曼灰","门厅地面","1.面层：17mm厚奥特曼灰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.1：3干硬性水泥砂浆垫层；铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。              \n6、 安装费含税单价上限108.47元/㎡",{"v":87,"d":"87.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,null,"ST-205","白玉兰","休息厅和走道墙面","1.面层：25mm厚白玉兰石材; \n2.龙骨：国标80*60*5mm热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、热镀锌方管连接件背栓等\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.300*300*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。                             \n8.安装费含税单价上限270.87元/㎡",{"v":367,"d":"367.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,null,"ST-207","白玉兰","窗台","1.面层：17mm厚白玉兰石材\n2.板背铲网做防水背胶（上海爱迪AD-8015）；进口5面防护（司康防护液）；                               3.铺贴用爱迪柔性粘结剂；石材镜面处理：（石材开缝，同颜色石材胶填缝，镜面打磨处理（光度达到85°以上）。                                  4.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。\n5.详见地面做法节点图及物料说明。               6.安装费含税单价上限189.43元/㎡",{"v":42,"d":"42.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,null,"ST-210","雅士白","公用男卫台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":2.7,"d":"2.70"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,null,"ST-210","雅士白","公用女卫台面","1.面层：17mm厚雅士白石材\n2.龙骨：L40*4mm热镀锌角钢等\n3.进口六面防护（司康防护液）；                   \n4..挖盆孔台盆安装，挂边雕刻造型，石材镜面处理 ； \n5.成品保护，详见地面做法节点图及物料说明\n6、 安装费含税单价上限405.88元/㎡",{"v":2.3,"d":"2.30"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,null,"ST-207","白玉兰","门厅踢脚线","1.面层：25mm厚白玉兰石材; \n2.龙骨：国标80*60*5mm热镀锌方管、L50*5mm热镀锌角钢、热镀锌方管连接件背栓等\n3.干挂开槽方式安装（大力士/雷神云石胶固定+雷神/德玛茜AB胶加固）；\n4.300*300*10热镀锌预埋板、龙骨间距不高于1200mm；\n5.其他：304不锈钢T型挂件、螺栓等；其余详见图纸；\n6.镜面打磨；\n7.含脚手架搭设。                             \n8、安装费含税单价上限270.87元/㎡",{"v":42,"d":"42.00"},"m²",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"合计：",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(L3:L42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(M3:M42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(N3:N42)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：\n1.深化人员不少于2人（立即驻场），项目负责人1人，安全员2人，施工员2人，材料员2人。上述人员必须具备相关能力，上报人员深化人员、现场管理人员具体名单及联系方式。\n2.成品材料到场经验收后方可使用，安装铺贴验收后方可打磨。\n3.成品保护：铺贴完成后（泡沫卷+石膏板保护）镜面打磨后（泡沫卷保护）。(粗磨到细磨5-6遍)\n4.石材排版、分割方案须经设计确认后方可加工。\n5.石材大板质量标准参已封样小样，购买前需报采购人确认大板。\n6.雅士白不允许有裂纹及暗裂纹的板。\n7.上述报价含税13%"]

{"sheet":"室外石材采购","index":1,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10],[8,1,8,5],[9,0,9,10]]}
["报价清单（室外部分）"]
["序列","施工部位","石材编号","材料名称","项目明细","项目特征","数量","单位","含税材料单价（元)","含税材料合价（元）","备注"]
[1,"外墙","ST-01","虾红","墙面","1.面层：28mm厚毛面虾红石材；\n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":1150,"d":"1150.00"},"m²"]
[2,"外墙","ST-01","200*140mm虾红线条","墙面","1.面层：板材200*140mm毛面虾红线条; \n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":66,"d":"66.00"},"m"]
[3,"外墙","ST-01","170*140mm虾红线条","墙面","1.面层：板材170*140mm虾红线条; \n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":83,"d":"83.00"},"m"]
[4,"外墙","ST-01","142*75mm虾红线条","墙面","1.面层：板材142*75mm虾红线条; \n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":63,"d":"63.00"},"m"]
[5,"外墙","ST-01","160*125mm虾红线条","墙面","1.面层：板材160*125mm虾红线条; \n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":63,"d":"63.00"},"m"]
[6,"外墙","ST-01","122*105mm虾红线条","墙面","1.面层：板材122*105mm虾红线条; \n2.进口6面防护（司康防护液）；",{"v":25,"d":"25.00"},"m"]
[null,"合计"]
["备注：\n1.深化人员不少于2人（立即驻场），项目负责人1人，安全员2人，施工员2人，材料员2人。上述人员必须具备相关能力，上报人员深化人员、现场管理人员具体名单及联系方式。\n2.室外部分石材不含安装，含石材加工，成品石材到场前的所有费用。\n3.上述报价含税13%"]