{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["编制说明","采购清单","清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"编制说明","index":0,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3]]}
["清单编制说明"]
["1、招标形式：综合单价包干形式，结算时综合单价不作调整，本工程量为暂定工程量，工程量按实结；"]
["2、综合单价包含成品、包装、运输装卸费、运输损耗、劳务费、样品费、税金、管理费、检测费、货到工地负责堆放至需方指定地点（车到甲方指定地点至卸货）等到工地仓库交货前的所有费用及完成约定保修期所有约定保修工作，还包括因质量问题引起的维修、更换、技术指导和培训等费用；该单价中应综合考虑了在合同有效期内的材料等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。同时，不随供货量做价格调整；"]
["3、石材样品由乙方提供，不另行计算费用；"]
["4、材料以甲方提供或确认的样品颜色、品牌采购；"]
["5、加工工艺费：根据加工工艺的不同，石材背部开孔开槽，异性石材加工，石材面层加工费，石材拉槽，磨圆边，磨直边，倒角切割，钻孔以及配合幕墙单位进行石材加工等综合在单价中，不再计取其它任何费用；"]
["6、投标综合单价已对招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准等要求进行了充分考虑。"]
["7、乙方在投标及签订本合同前已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施等因素；"]
["8、投标综合单价已按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、管理、利润、规费、税金、以及合同有效期内材料、人工市场价格波动等各项因素的全部费用，并考虑验收及配合甲方组织业主开放日、保修等费用；"]
["9、清单各项规格尺寸见各清单明细、图纸等，石材厚度、长宽、背栓孔的孔深、平整度、不允许有偏差；"]
["10、石材按照现场排版图预先排版并编号，按照排版图对所加工石材统一包装统一打包（石材建议带护角），需保证运送到现场的石材满足甲方要求，缺角、破损及不满足要求的石材不予接受并退回重新制送；如具体下单时根据图纸确认材质、面层肌理（荔枝面/光面等）、倒角和LOGO；"]
["11、所有的石材阳角大小块拼接都需石材厂家按图加工、开孔、并配套提供内置L型刚性材料加强连接、背栓转角连接件，保证石材的阳角牢固不破损。"]
["12、乙方必须开具正规的增值税专用发票。如果乙方不能提供增值税专用发票、或不能提供与所对应清单中增值税税率一致的增值税专用发票，由此造成甲方增加的税金全部由乙方承担；"]
["13、投标人需谨慎、客观对待每一项清单的各项价格填报，对于最后中标单位，甲方有权利根据合理有据的依据对投标方的不平衡报价在总价不变的前提下进行调整，同时如果发生后期正式预算工程量（非甲方原因）发生大的变化，中标单位不得以任何借口或认为报价错误而拒绝履行或部分履行，同时也不得以任何理由否认甲方调整的不平衡报价；"]
["14、若招标清单的回标报价中存在漏报价格，则视为漏项的相关费用已包含在其他回标报价之中；"]
["15、投标人不得对招标文件进行任何实质性修改，一切以招标人发布的招标文件为准；"]
["16、现场需做实体样板，对样板房、示范单位等进行少量供货，或维保期内的少量更换等，供应综合单价仍按清单中的单价执行。"]
["17、本工程所有单价不因政府调价性文件、市场价格波动等因素进行调整，请投标单位将价格波动因素考虑至各项综合单价风险费中，结算时均不做调整；"]
["18、根据图纸设计说明：本工程石材采用30mm石材(有效厚度不小于30mm厚)；"]
["19、本项目石材为单面荔枝面。"]
["注：本页不得删除,将作为合同清单的有效组成部分。"]

{"sheet":"采购清单","index":1,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,8],[4,0,4,5]]}
["报价清单"]
["序号","项目编码","清单名称","清单特征","单位","工程量","综合单价（元）","综合合价（元）","备注"]
[1,"WB011209001001","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚米色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",7905.59]
[2,"WB011209001002","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚灰色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",635.96]
["总价（元）",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H3:H4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"清单","index":2,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[5,0,5,5],[8,0,8,5],[11,0,11,5],[14,0,14,5]]}
["报价清单"]
["序号","项目编码","清单名称","清单特征","单位","工程量"]
["一、3#楼石材采购"]
[1,"WB011209001001","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚米色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",1818.69]
[2,"WB011209001002","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚灰色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",114.15]
["二、5#楼石材采购","","","","",""]
[1,"WB011209001001","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚米色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",1753.19]
[2,"WB011209001002","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚灰色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",186.14]
["三、7#楼石材采购","","","","",""]
[1,"WB011209001001","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚米色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",1736.53]
[2,"WB011209001002","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚灰色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",137.76]
["四、9#楼石材采购","","","","",""]
[1,"WB011209001001","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚米色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",2597.18]
[2,"WB011209001002","石材幕墙","1、石材品种、规格、颜色：30厚灰色花岗岩石材(6面反碱处理)\n2、勒角、柱脚等局部造型和拼接处的石材加厚及异型切割加工等综合考虑在报价中，中标后不予调整\n3、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中\n4、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求","m2",197.91]
["备注：同款式石材报价"]